제36차 좋은빛위원회 회의록

2017. 10. 24.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 서대훈 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제36차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제36차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.10.24(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 김세동, 배종일, 백영호, 이재하, 허윤경, 김강운 도시빛정책과장(간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 36-1. 사당2구역 주택재건축 사업 ② 36-2. 흑석8 재정비촉진지구 주택재개발 사업 ③ 36-3. 우장산로 가로등 교체공사 ④ 36-4. 강동 허브천문공원 전망데크 경관조명 설치 ⑤ 36-5. 신세계 본점 크리스마스 이벤트 조명계획 ⑥ 36-6. 신세계 강남점 크리스마스 이벤트 조명계획 ⑦ 36-7. 삼성 이비스 버짓 엠버서더 서울 강남호텔 ⑧ 36-8. 롯데백화점 잠실점 크리스마스 장식조명 계획 ⑨ 36-9. 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 □ 결정사항 - 원안동의 3건(36-3, 5, 6) - 조건부동의 3건(36-4, 7, 8) - 재심의 3건(36-1, 2, 9)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김세동, 배종일, 김강운, 백영호, 허윤경, 이재하,도시빛정책과장 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2017년 제36차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제36차 좋은빛위원회 상정 안건은「사당2구역 주택재건축 사업」등 총 9건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 36-1. 사당2구역 주택재건축 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 측면부 입면을 이용한 조명 설치가 효과적으로 판단됩니다.

<발표자> 검토하도록 하겠습니다.

<위  원> 조경부 출입구의 볼라드가 확산형입니다. 1층 세대 내 침입광 요소는 없는지요?

<발표자> 볼라드의 높이가 1m로 주변 수목이 있어 가려질 것으로 판단됩니다.

<위  원> 확산형 보다는 아래로 조사될 수 있는 등기구를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등으로 인해 침입광이 발생하지 않도록 하기 위해 배광을 면밀히 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 보안등의 높이 4m로 90W의 용량이 과도할 것으로 보입니다. 균제도 향상이 필요합니다.

<위  원> 60W에서 90W로 상향되었습니다.

<발표자> 평균조도 뿐만 아니라 균제도 향상을 해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 36-2. 흑석8 재정비촉진지구 주택재개발 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 어린이 놀이터, 운동시설 등의 장소에 조명의 밝기가 어두운 것으로 보입니다.

<발표자> KS기준 상 공원조도 기준으로 계획하였습니다.

<위  원> 120W 용량의 사각 투광조명(XD)의 조사 각도는 얼마인가요?

<발표자> 10도입니다.

<위  원> 디자인적 요소로 올라가는 조명이 번져 어지러운 감이 있습니다. 붉은색을 표현하기 위한 것에 대한 검토가 필요합니다.

<위  원> 문주의 (조명설치 부)에 사람이 올라갈 수 있는지요?

<발표자> 없습니다. 매입등용으로 변경할 수 있도록 하겠습니다.

<위  원> 투광등 형태의 조명은 공동주택에 사용하는 것이 부적절 합니다.

<위  원> 옥상부 캐노피 일부만 강조하는 계획은 지양해야하며, 전체적으로 조화롭도록 조명을 계획해야 합니다.

<위  원> 각각의 건물에 색감을 살릴 수 있는 부분이 있어, 옥상부만의 조명을 지양하는 것과 중층부와의 조화를 고려할 수 있다고 판단됩니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 36-3. 우장산로 가로등 교체공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 시 검토한 사항을 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 휘도 시뮬레이션, 주거지 연직면조도 시뮬레이션 보완자료 및 색온도에 대한 검토가 있었습니다.

<위  원> 가로등을 전면 개선하는 사업인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 경간이 28m, 왕복 2차선으로 등주의 높이가 다소 높은 것으로 보입니다.

<발표자> 9m로 기존 가로등 높이와 동일합니다.

<위  원> 높이를 낮게하여 시뮬레이션을 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님들의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 36-4. 강동 허브천문공원 전망데크 경관조명 설치

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 천문활동이 가능한가요?

<발표자> 소규모로 운영하고 있습니다.

<위  원> 천문대는 색온도 3,000K이하로 하는 것이 좋겠습니다. 바닥면 등이 밝은 것으로 보여 조금 더 낮게 해 주시는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 디밍시스템으로 낮추는 것을 검토하겠습니다.

<위  원> 라인바 조명은 컬러 연출이 가능한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 조명환경관리구역 1종 지역으로 휘도가 평균 5 cd/㎡이하가 되어야하는데, 일부 조도가 높은 것으로 보입니다.

<발표자> 디밍시스템으로 휘도를 낮게 검토하겠습니다.

<위  원> 공원으로 컬러 연출을 계획하는 이유는 무엇인가요?

<발표자> 기본적으로 운영하지 않고, 연중 축제 시 사용할 계획입니다.

<위  원> 입, 출구쪽의 조명계획은 없는가요?

<발표자> 기존 보안등이 시설되어 있습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤36-5. 신세계 본점 크리스마스 이벤트 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 작년과 동일한 사업인가요?

<발표자> 연출 안이 조금 변화하는 정도입니다.

<위  원> 트리부분의 동영상은 어떤 내용인가요?

<발표자> 광고성 내용은 삭제하고, 크리스마스의 계절감만을 연출하는 계획입니다.

<위  원> 전반적인 색상변화가 가능한가요?

<발표자> 그렇습니다. 디밍시스템 연출이 가능합니다.

<위  원> 등기구는 재사용하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥36-6. 신세계 강남점 크리스마스 이벤트 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 현장 테스트는 언제 가능한가요?

<발표자> 11월 9일 이후 가능합니다.

<위  원> 연출이 되는 형태인가요?

<발표자> 고정된 형태입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦36-7. 삼성 이비스 버짓 엠버서더 서울 강남호텔

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 건축물의 마감재는 무엇인가요?

<발표자> 아래쪽은 대리석이며, 상부는 확인해야 할 것 같습니다.

<위  원> 마감재에 따라 연출안이 달라질 수 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> A, B 부분의 등기구가 노출되는 가요?

<발표자> 턱부분에 매입되어 설치됩니다.

<위  원> C부분은 노출되는가요?

<발표자> 작은 형태로 최소로 노출됩니다.

<위  원> 등기구가 최대로 노출되지 않도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 옥상부분(정원)의 조명을 활용하여 건축물의 장식조명 형태로 활용이 가능하다고 판단됩니다. 유리 마감으로 실내조명에 의한 연출도 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧36-8. 신세계 강남점 크리스마스 이벤트 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 정면부 파사드 운영은 한시적인가요?

<발표자> 이벤트(겨울) 시에만 운영합니다.

<위  원> 옥상부 크라운 부분의 조명은 없는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 넓은 공간에 비해 크리스마스 연출이 미비한 것으로 보입니다.

<발표자> 작년에 비해 연출 영역이 넓어 졌으며, 롯데몰 건물과 이미지를 색상, 형태에 맞추어 진행하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨36-9. 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 광장부의 크기는?

<발표자> 35×50m입니다.

<위  원> 플로드 라이트 투광기가 한쪽에만 있을 경우 조화가 깨질 우려가 있습니다. 양쪽의 조화를 맞추는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 도로면의 가로등, 보행등이 있어 주변이 밝은 상황입니다. 최소로 설치한 이유는 야간 조망을 할 수 있도록 하고, 소통할 수 있는 공간을 조성하고자 하였습니다.

<위  원> 바닥등은 바닥면의 배수구가 없습니다. 하자 등이 발생되지 않도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 리니어 라이트 36W 등기구는 광량이 다소 과도할 것으로 보입니다. 처마부 길이가 1.5~2m로 36W용량의 등기구 설치 시 주변환경에 비해 휘도가 높을 것으로 보입니다.

<발표자> 콘크리트 색상이 컬러(어두운 회식)으로 용량을 선정하게 되었습니다. 현장 테스트를 통해 확인할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(36-3, 5, 6)

- 조건부동의 3건(36-4, 7, 8)

- 재심의 3건(36-1, 2, 9)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.