제37차 좋은빛위원회 회의록

2017. 10. 31.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 서대훈 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제37차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제37차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.10.31(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 김문석, 윤연주, 한승희, 김상규, 하준수, 도시빛정책과장 (간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 37-1. 문래동 방림5블럭 업무시설 신축공사 ② 37-2. 마포로1구역 제54지구 도시환경정비사업 ③ 37-3. 광진구 요한서울교회 건축 경관조명 ④ 37-4. 신세계 영등포점 이벤트 조명계획 ⑤ 37-5. 고덕주공4단지 주택재건축정비사업(도로조명) ⑥ 37-6. 롯데 월드타워 미디어파사드 변경 계획 ⑦ 37-7. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획 ⑧ 37-8. 도봉구 방학로 가로등 개량공사 ⑨ 37-9. 천마근린공원 진입로 공원등 개선공사(서면심의) ⑩ 37-10. 오류동 주택지구 옥외가로등 설치공사(서면심의) □ 결정사항 - 원안동의 6건(37-4, 5, 6, 7, 9, 10) - 조건부동의 3건(37-1, 3, 8) - 재심의 1건(37-2)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김문석, 윤영주, 한승희, 김상규, 하준수, ,도시빛정책과장 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2017년 제37차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제37차 좋은빛위원회 상정 안건은「문래동 방림5블럭 업무시설 신축공사」등 총 10건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 37-1. 문래동 방림5블럭 업무시설 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기둥과 필로티 하부 다운라이트 조명은 방진, 방습이 되는 제품으로 사용을 권장합니다.

<발표자> 적용하도록 하겠습니다.

<위  원> 계단부 조명의 안전조도 확보가 우려되나, 건축물 주변의 조명이 있어 큰 문제가 되지는 않을 것으로 보입니다. 현장에서 안전에 문제가 잇을 시 보완하도록 하시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 37-2. 마포로1구역 제54지구 도시환경정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조명기구의 종류는 있으나, 배치도 등의 자료가 없어 공원의 형태, 위치 등을 판단하기가 어렵습니다. 주변 야간현황 자료 또한 보완이 필요합니다. 민원 발생 시 밝기를 조절하는 것보다 처음 설치 시 민원 사항이 발생하지 않도록 기준에 맞게 시설해야합니다.

<발표자> 공원의 설치 위치도는 있으며, 기부채납공원입니다.

<위  원> 단지 내 조명은 별도로 없는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 주상복합건물 인가요?

<발표자> 그렇습니다. 2층부터 주거지역입니다.

<위  원> 공동주택의 (주민 이동)동선 주차장 등을 검토해야합니다.

<발표자> 공원은 수목시설만 있습니다.

<위  원> 가로등, 보안등, 공원등 정비사업 뿐만 아니라, 주상복합 신축 현장으로 등기구의 위치, 배치도 자료 보완이 필요합니다. 좋은빛환경을 조성하기 위해 안전을 위한 조명추가 등의 사항을 검토해야 할 것으로 판단됩니다.

<발표자> 공사 시공 일정 상 어려움이 많이 이를 고려 부탁드립니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 37-3. 광진구 요한서울교회 건축 경관조명

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 구의역 바로 옆에 위치하고, 주거지가 있는 환경입니다.

<발표자> 주면에서 가장 높은 부분이 탑쪽 부분입니다.

<위  원> 십자가는 자체 발광형태 인가요?

<발표자> 십자가를 아래쪽에서 투광하는 방식입니다.

<위  원> 우측면 측벽과 십자가 부분만의 조명을 했는데, 좌측면 조명을 하지 않는 이유가 있나요?

<발표자> 3m 정도의 폭으로 협소하여 제외하였습니다.

<위  원> 측면부 조명은 건축물의 외관 조명 효과를 위한 것인데, 디자인적인 의도가 있는지요?

<발표자> 정면은 아간에 실내에서 나오는 빛과 주변 가로등이 있으나, 측면부의 경우 상부까지의 빛 보다는 중층부를 강조해 상부가 떠있는 느낌이 들지 않도록 하기 위해 계획하였습니다.

<위  원> 건축물 마감재는 무엇인지요?

<발표자> 돌입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님들의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 37-4. 신세계 영등포점 이벤트 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 2016년 설치한 시설물과 동일한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 전년도 설치 시 별도의 민원사항은 있었는지요?

<발표자> 없었습니다.

<위  원> 한시적 이벤트 조명은 연말 분위기 연출을 위해 필요하고, 주변 주거지의 빛공해 요소가 없으며, 상업지역으로 무리가 없어 보입니다.

<위  원> 운영시간의 어떻게 되는지요?

<발표자> 금년 12월 9일부터 운영하여 내년 1월말 철거입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤37-5. 고덕주공4단지 주택재건축정비사업(도로조명)

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 등기구의 종류가 3가지인가요?

<발표자> 형태는 2종류입니다.

<위  원> 같은 구간의 등기구는 디자인이 동일한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 50W 등기구의 차도폭은 얼마인가요?

<발표자> 2차선의 7m, 보도 2.5m입니다. 보도폭이 5m미만인데 상가가 없고 수목이 있어 어둡지 않도록 보도등을 설치하게 되었습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥37-6. 롯데월드타워 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 영상 후반부 조합되는 그래픽의 속도가 다소 빠른 것 같습니다.

<발표자> 속도가 느리게 진행되는 다수의 작품이 있었으나, 작가의 의도에 다라 유쾌하고 팝한 의도로 속도를 정하였습니다.

<위  원> 라인 프랜드 작품이 있는지요?

<발표자> 저층부 조형물로만 잇고 영상에는 없습니다.

<위  원> “HI SPIRIT”의 의미는 무엇인지요?

<발표자> 작가의 작품 주제로 여러 영혼들이 모여 즐거움을 담았다는 의미입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦37-7. 서울스퀘어 미디어파사드 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 작품의 소장처와 협의 한건가요?

<발표자> 그렇습니다. 독일 박물관 소장작품입니다.

<위  원> 원본 그대로 표출하나요?

<발표자> 그렇습니다. 밝기는 약간 상향시킬 예정입니다.

<위  원> 정지 화면을 10분간 표출하는 것보다 큰화면에서 볼 경우 전체 화면과 부분적 화면을 보여주는 것이 좋을 것 같습니다.

<발표자> 그림을 절개 또는 절단하지 않는 것이 좋으며, 다음번 (작품 구성 시) 검토해 보겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧37-8. 도봉구 방학로 가로등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 암대의 길이는 얼마인가요?

<발표자> 2.5m입니다.

<위  원> 상계교~우이동 까지의 사업구간으로 연산군묘 쪽의 연결 구간은 어떤 상태인가요?

<발표자> 성북구청에서 관리하며, CDM광원 구간입니다.

<위  원> 시뮬레이션 자료 상 가로등과 보행등을 함께 사용한 자료인가요?

<발표자> 인적이 없는 곳에 일부 보행등이 잇습니다. 우이동 방향은 인적이 드물어 보행등이 설치되어 있는 상황입니다.

<위  원> 보도폭은 얼마인가요?

<발표자> 2.5~4m입니다.

<위  원> 보행등의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 4.5m입니다.

<위  원> 광원의 색온도는 얼마인가요?

<발표자> 5,600K입니다. 도봉로와 같은 색온도입니다.

<위  원> 색온도는 야간 빛환경을 고려하여 5,000K 미만으로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨37-9. 천마근린공원 진입로 공원등 개선공사

<위원장> 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시하도록 하겠습니다. 위원님들께서는 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 공원의 진입로로 차량이 다니는 곳입니다. 이면도로의 성격으로 조명계획에 별 문제가 없어 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨37-10. 오류동 주택지구 옥외가로등 설치공사

<위원장> 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시하도록 하겠습니다. 위원님들께서는 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 구로구 오류동 행복주택 건설사업의 가로등 설치 사업으로 21등의 가로등을 8m높이로 시설하는 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 6건(37-4, 5, 6, 7, 9, 10)

- 조건부동의 3건(37-1, 3, 8)

- 재심의 1건(37-2)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.