제7차 좋은빛위원회 회의록

2018. 2. 27.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제7차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제7차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.2.27.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 도시빛정책과장, 정미, 김소희, 김문석, 백영호, 김강운, 한승희 위원 (간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 7-1. 역삼동 765-16 의료시설 신축공사 ② 7-2. 중랑구 장미테마공원조명 조명계획 ③ 7-3. 송파대로 가로등 교체 공사 ④ 7-4. 서초구 친환경 LED보안등 교체 공사 ⑤ 7-5. 홍제천 상류 산책로 조명공사 ⑥ 7-6. 성동구 난계로 등 가로등 개선공사 ⑦ 7-7. 마포구 백범로 가로등 개량공사 ⑧ 7-8. 동작구 상도로 가로등 개량공사 ⑨ 7-9. 강동구 일자산, 명일 근린공원 조명설치 계획 □ 결정사항 - 원안동의 3건(7-6, 7-7, 7-8) - 조건부동의 6건(7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-9)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 도빛정책과장, 정미, 김문석, 김소희, 백영호, 김강운, 한승희 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제7차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제7차 좋은빛위원회 상정 안건은「역삼동 765-16 의료시설 신축공사」등 총 9건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 7-1. 역삼동 765-16 의료시설 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 전반적인 천장조명의 배광곡선이 정확한가요?

<발표자> 기구는 모형으로 제작하고, 배광은 LED바 하나로 시뮬레이션을 실시하였습니다.

<위  원> 병원 조명은 일반 장식조명과 다르게 색온도 등을 검토하여 적용해야합니다. 중증 환자의 경우 착시 현장을 일으키지 않도록 일반 경관조명과 차이를 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등은 5,700K로 다소 높아 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 사례 이미지와 건축물의 용도가 달라 다르게 적용할 필요가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 색상 연출 시 R.G.B.W는 R.G가 잔상으로 남아 색상이 얼룩덜룩하게 연출되지 않도록 테스트하여 시설해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 7-2.  중랑구 장미테마공원 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 사업 대상지가 3개소인가요?

<발표자> 중랑천 5.2Km 구간 3개소입니다. 나머지 구간은 순차적으로 사업을 진행할 계획입니다.

<위  원> 기존 구조물 및 수목 식재는 완료되어 있는지요?

<발표자> 구조물은 설치되어 있으며, 장미는 식재할 예정입니다.

<위  원> 보안등과 간섭되는 조명은 현장 설치 시 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 볼라드 조명은 방향성을 고려해 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 고보조명 근처에 머물러 감상 할 수 있는 공간을 조성하면 좋겠습니다.

<위  원> 검토하겠습니다.

<발표자> 등주 간격은 얼마인가요?

<위  원> 약 30m이며, 현장여건에 따라 달라질 수 있습니다.

<발표자> 보안등의 높이는 얼마인가요?

<위  원> 4m입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 7-3. 송파대로 가로등 교체 공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 광원대비 교체 시 휘도 및 조도 개선 효과가 어느 정도 인지요?

<발표자> 기존 보다 등 간격을 좁게 시설할 계획입니다.

<위  원> 교체 전, 후의 휘도 변화에 대해 검토해 보시기 바랍니다.

<발표자> 가운데 부분이 어둡지 않도록 등기구의 각도를 7도로 설정 하였습니다.

<위  원> (주관 미관을 고려해)기존 구간과 유사한 등기구를 사용하는 측면이 좋겠으며, 도시 미관 상 등기구가 드러나지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 기본적으로 가로등과 보행등의 형태가 타원형입니다.

<위  원> 보행등 설치 구간의 폭은 얼마인가요?

<발표자> 5m입니다.

<위  원> 기존 보행로 구간의 어둡다는 민원이 있었는지요?

<발표자> 일부 있었습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 7-4. 서초구 친환경 LED보안등 교체공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가림막 설치 등기구 위치는 모두 확인하였는지요?

<발표자> 암대의 길이를 검토하고, 현장 여건을 고려하여 검토하였습니다.

<위  원> 침입광영향평가항목을 세분화하여 시설할 경우 현장 여건을 검토해야 합니다.

<발표자> 주변여건(주차장 등)에 따라 달라질 수 있습니다. 현장 여건에 따라 탄력적으로 1~2m를 조사해 빛공해도 없고, 주민 만족도를 높이는 방향으로 계획하여 있습니다.

<위  원> 가림막의 설치 높이는 얼마인가요?

<발표자> 6.5cm입니다.

<위  원> 주간 미관과 안전을 동시에 고려해 보안등을 시설하시기 바랍니다.

<발표자> 암대도 함께 교체할 계획인가요?

<위  원> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤7-5. 홍제천 상류 산책로 조명공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조명계획의 디자인 의도에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 일반적인 소규모 산책로의 개념으로 계획하였습니다.

<위  원> 평균 조도가 28 lx로 안전 조도 확보를 위한 주된 광원은 무엇인지요?

<발표자> 20W 소형투광기 등기구를 5m 간격으로 시설할 계획입니다.

<위  원> 소형투광기 설치 높이는 얼마인가요?

<발표자> 3m입니다.

<위  원> 투광기로 인한 등기구 하단에서 글레어가 발생할 우려가 있습니다.

<발표자> 눈부심 억제 바이져와 디밍시스템을 시설할 계획입니다.

<위  원> 주간 미관을 고려해 등기구는 소형화 하는 측면이 좋을 것 같으며, 고보조명의 유지보수 문제가 발생할 우려가 있어, 유지보수가 용이한 장소에 시설해 주시기 바랍니다.

<발표자> 보안등은 시설하지 않는지요?

<위  원> 설치 가능 위치가 없어 투광등을 시설할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥7-6. 성동구 난계로 가로등 개선공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 난계로와 행당로의 도로 특성 차이가 있나요?

<발표자> 특별한 차이가 없으며, 재개발 구역 구간의 등기구와 비슷하게 계획하였습니다.

<위  원> 기 설치한 구간 빛환경 요소는 어떤지요?

<발표자> 빛공해 요소는 없습니다.

<위  원> 기설치한 등기구 설치 환경 자료를 보완하면 더 좋은 조명 계획이 될 수 있을 것 같습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦7-7. 마포구 백범로 가로등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위원장> 해당 안건은 서면심의로 해당 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 조명계획에 대한 별도의 사항이 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧7-8. 동작구 상도로 가로등 개량공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위원장> 해당 안건은 서면심의로 해당 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 지난 사업의 연장 구간으로 별다른 문제점이 없을 것으로 판단합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨7-9.  강동구 일자산, 명일근린공원 조명설치 계획

<위원장> 해당 안건은 서면심의로 해당 자료를 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 색온도가 4,000K로 다소 높습니다. 3,500K이하로 조정이 필요할 것으로 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(7-6, 7-7, 7-8)

- 조건부동의 6건(7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-9)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.