공공용수 사용현황 분석(9월)

○ 공공용수 월별 사용량 분석

구 분		2019년					2020년
		소계	1~6월	7월	8월	9월	소계	1~6월	7월	8월	9월
공공용수 사용량 (㎥)	계	33,823	21,790	8,535	3,498	0	199,470	73,153	6,093	67,167	53,057
	연간단가	1,387	1266	0	121	-	3,390	1,073	1,563	115	639
	정비공사	2,415	1229	1,086	100	-	3,916	3,260	136	260	260
	취약관로	2,894	3475	1,531	1,357	-	11,477	6,242	2,183	808	2,244
	항청소	11,907	8407	3,500	0	-	96,809	8,934	0	64,450	23,425
	물세척	9,303	5811	1,655	1,837	-	12,991	6,645	2,211	1,534	2,601
	수계전환등	2,448	1602	763	83	-	70,887	46,999	0	0	23,888

○분석내용

- 길동배수지 3, 4지 항청소로 인하여 23,425㎥ 증가

- 위례배수지 수계전환으로 인한 세척 및 퇴수량 23,888㎥ 증가

- 세척수량은 7월부터 공기세척을 추가로 실시하여 증가되고 있음

- 수질민원으로 인한 퇴수량 증가