붙임 2.

폭염대비 추진실적

▢ 폭염기간 문제점 및 보완사항

○ PSD 전원공급(UPS)실 내 에어컨 고장

- 조치일자 : 2018. 8. 16.

- 해당장소 : 화랑대, 도봉산, 봉화산역

- 조치내용 : 응축기핀 화학세정, 압축기 교체, 냉매보충

○ 관련사진

냉매 압력 확인	압축기 점검	압축기 교체

▢ 피해 및 사고 현황

일시	위 치	피해상황	장애개요	조치방법 (근본적)	사진
			해 당	없 음

▢ 우수 사례

◯ 장소 : 도봉산역 PSD UPS기능실

◯ 일시 : 2018. 7. 20.

◯ 현황 : 햇빛으로 인한 UPS실 내부온도 상승 우려됨

◯ 내용 : 단열시트지 창문 부착으로 UPS실 환경 개선함

◯ 관련사진

UPS실 내부온도 상승	단열시트지 창문 부착