최근 2년간 신호위반 사례

○ 발생기간 : 2016년 6월 ~2018년 5월

○ 발생현황

구 분		장 소		분 야				호 선
		기지	본선	승무	차량	신호	특수	2호선	3호선	4호선	5호선	7호선	8호선
계	15	10	5	8	1	1	5	4	3	1	5	1	1
통합이전 (‘16.6월~’17.5월)	6	2	4	2	-	1	3	2	-	1	1	1	1
통합이후 (‘17.6월~’18.5월)	9	8	1	6	1	-	2	2	3	-	4	-	-

○ 세부내역

연번	일시	호선	장소	내 용	원인	소속	비고(대책)
1	‘16.9.24 (토) 1:31	8	잠실역	○ 선로전환기 훼손 - 유치선에서 본선으로 출고하던 전기모터카가 정지신호 상태에서 운행하여 선로전환기 훼손 - 원인 : 특수차 진로확인 및 지적확인 미흡	확인소홀	잠실 기술사업소
2	‘16.9.26 (월) 3:30	4	한성대 입구역	○ 선로전환기 훼손 - 창동1호 특수차(믹서트레일러)가 한성대입구역 하선승강장으로 이동중 후축 차륜 1개가 410선로전환기 텅레일에 끼여 선로전환기 훼손 - 원인 : 운전취급원 실념에 의한 선로전환기 오취급	신호오취급	동대문역사 신호
3	‘16.10.17 (월) 9:27	5	방화기지	○ 입환신호기 확인소홀 - 기지 입고시 W1선 유치를 위해 1A신호기 앞에 정차한 후 신호기 정지상태에서 기관사가 5km/h 이하속도로 101선로전환기를 지나 운행한 상황 - 원인 : 기관사 진호준수 위반	신호위반	영등포 승무사업소	승무분야 1. 신호․진로 상태 지적확인환호 실시 (기관사) 2. 기지내 운전취급 우선순위 준수

연번	일시	호선	장소	내 용	원인	소속	비고(대책)
4	‘16.12.12 (월) 14:13	2	군자기지	○ 특수차 트로리 선로이탈 - 군자차량기지 전차선로 주간 단전작업을 위해 군자전기 특수차에 트로리를 연결하여 전차선 주간 단전작업 종료후 특수차를 K1 유치선으로 입고중 북부출고선 213A분기기에서 정지신로를 위반하여 운행하여 트로리 선로이탈 - 원인 : 정지신로 위반 및 지적확인 소홀	신호위반	철도장비 사업소
5	‘17.4.07 (금) 01:09	2	신도림역 Y선	○ 신호확인 결여 - 제2546열차(215편성) 영업종료 후 지선승강장(3번선)에 주박하기 위해 Y선→지선승강장 입환시 정지신호 미확인 약60m 진행, 운전 취급실 직원 현장 선로전환기 이상없음 확인, 3번선에 정상유치 - 원인 : 승무원 입환 운전시 관제 미보고 및 지적확인 환호 소홀	신호위반 취급부주의	신정 승무사업소	승무분야 1. 복명복창 실시 2. 신호․진로 상태 지적확인환호 실시(기관사)
6	‘17.5.18 (목) 02:27	7	청담역 중선	○ 모타카에 의한 선로전환기 훼손 - 전차선 점검을 위해 청담 중선에서 상선으로 이동하던 전기모타카가 관계진로가 구성되지 않은 상황에서 진행하여 선로전환기 102 훼손함 - 원인 : 특수차 운행통제 및 운전취급 미흡, 진로확인 및 지적 확인환호 소홀, 모터카 선임탑승 업무 미흡	업무소홀 취급부주의	전기 사업소
7	‘17.6.11 (일) 20:44	5	고덕기지 118	○ 선로전환기 118호 훼손 - 고덕차량기지 검사고선(M4선)의 524편성을 유지선(S14)으로 입환중 선로전환기 (118번)을 5124호 전부 대차가 훼손 - 원인 : 기지관제 신호오취급 및 지원기관사 신호 미확인	취급부주의 취급부주의	답십리 승무사업소	승무분야 1. 신호오취급 방지(입환협의 철저) 2. 지적확인환호 실시(운전신호원)
8	‘17.6.19 (월) 09:23	5	고덕기지 입창선	○ 규정위반(임의운전) - 주공장 인상선(MW2선)에 유치되어있던 815편성을 중정비 주공장 입창선(F2)으로 입환하는 과정에서 167번 선로전환기 훼손 - 원인 : 구내기관사 규정위반(임의운전)	규정위반 취급부주의	고덕 차량사업소
9	‘17.8.18 (금) 10:40	2	군자기지 P1선	○ 선로전환기 훼손 - 군자차량기지 주공장 P1선 입환기관차로 작업차량 이동중 선로전환기(239) 훼손되어 관계자 출동 기억쇠(1개), 선로전환기 잔류 교체하여 조치완료. - 원인 : 운전취급실 기지관제원 신호 오취급 및 구내기관사 및 운전신호원(기지관제원) 신호 진로 확인소홀	신호오취급 취급부주의	동대문 승무사업소	승무분야 1. 신호오취급 방지(입환협의 철저) 2. 지적확인환호 실시(운전신호원)

연번	일시	호선	장소	내 용	원인	소속	비고(대책)
10	‘17.10.14 (토) 06:15	3	수서기지 출고선	○ 차량기지내 선로전환기 훼손 - 운전취급실 신호 구분진로 취급 및 기관사 신호확인 소홀로 제5807 출고열차 출고 중 수서방향 출고선 301A 선로전환기를 훼손함 - 원인 : 운전취급실 기지관제원 구분진로 취급 및 기관사 신호 진로 확인 소홀	기기오취급 취급부주의	수서 승무사업소	승무분야 1. 신호오취급 방지 2. 신호․진로 상태 지적확인환호 실시 (기관사)
11	‘17.11.12 (일) 03:05	3	수서기지 야적선	○ 특수차 선로이탈 - 수서기지 특수차(창동3호)가 야적선으로 이동중 357추병전철기에서 탈선(03:05경), 관계직원 출동하여 04:00경 복구장비를 설치하고 복구완료(06:05) - 원인 : 특수차 운전원과 선임탑승자가 규정위반사항, 특수차 운전원이 수동 선로전환기 개통방향을 확인하지 않음	진로미확인 취급부주의	장비관리단
12	‘18.1.29 (월) 09:48	5	고덕기지 112	○ 구내입환중 이선진입 - 고덕기지 검사고 선(D4)의 508편성을 검사고 선(D3)으로 입환중 선로전환기 112호에서 검사고 D4선 방향으로 이선진입 함 - 원인 : 기기신호 취급자의 오취급 및 지원기관사 진로확인 미흡	업무소홀 취급부주의	답십리 승무사업소	승무분야 1. 입환협의 철저 2. 복명복창 실시 3. 신호․진로 상태 지적확인환호 실시 (기관사)
13	‘18.5.08 (화) 03:44	2	성수역 1번선 204B	○ 선로전환기 훼손 - 특수차(군자2호)가 작업종료 후 군자기지 이동중 성수역 204B를 훼손, 관계직원 출동, 키볼트 체결 및 부품교체후 정상복구(5:50) - 원인 : 신호진로 확인 소홀	진로미확인 취급부주의	(장비관리단)
14	‘18.5.28 (월) 09:58	5	고덕기지 Loop선	○ 선로전환기 훼손 - 고덕차량기지 주공자 MW2선에서 577편성(하남선) 신조전동차 시험운행을 위한 운전실 방향을 전환하고자 운행중 38번 신호기를 확인하지 않고 운행하여 146 선로전환기 훼손 - 원인 : 운전취급실 신호취급자와 지원기관사간 입환협의 미흡 및 진로 진호확인소홀	업무소홀 진로미확인	답십리 승무사업소	승무분야 1. 입환협의 철저 2. 복명복창 실시 3. 신호․진로 상태 지적확인환호 실시 (기관사)
15	‘18.5.29 (화) 10:55	3	지축기지 입고선	○ 정지신호 위반 - 제3916열차(313편성) 입고 중 입환신호기(2번) 정지신호 위반, 302A 선로전환기 첨단에 3913호 1대차 1축 걸쳐 관계(신호, 차량, 궤도) 직원 출동, 응급조치 후 정상입고(11:40) ※ 첨단간 1조 교체 및 선로전환기 주•부 쇄정 조정 - 원인 : 기관사 신호진로 확인 소홀	신호위반	지축 승무사업소	승무분야 1. 신호․진로 상태 지적확인환호 실시(기관사) 2. 기지내 운전취급 우선순위 준수