설계심의 지적사항 반영실태 자체점검표

○ 자 치 구 : 영등포구

○ 사 업 명 : 신길동 샛강다리 가로정원 조성사업

○ 추진현황 : 설계중

○ 단계별 반영실태

연번	심의의견	설 계	공사 착공	공사중 (50~70%)	미반영현황
		조치결과			단계	사 유
1	융기된 뿌리의 단근 작업 및 모래 교체 필요	반영
2	데크재료인 모말라의 통상 명칭 말라스를 ()기입	반영
3	모말라(말라스)는 실크랙 현상이 예상되므로 오일스테인 도색 등 마감 필요	반영
4	무궁화원 내 디딤석 측면부의 맨땅이 노출될 우려가 있어 회양목 식재 등 선형의 경계 식재 검토 필요	반영
5	동측 경계부 식재공간은 일조량 부족과 환풍 시설로 인해 수목 생육이 불량하므로 수종에 대한 재검토 필요	반영
6	기존의 스툴형 돌의자들은 삼삼오오 배치하는 방향에 대해 검토 요청	반영