설계심의 의견사항 조치결과

○ 위    치 : 영등포구 신길동 28-5일대

○ 사 업 비 : 일억사천육백육십만이천원(\146,602,000)

○ 심의일자 : 2019.03.26

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
동측의 포장 불량 공간은 침하 현상이라기보다는 느티나무 뿌리의 융기로 인한 현상으로 보이므로 토양 깊숙이 수분이 공급될 수 있도록 조치하고 융기된 뿌리의 단근 작업 및 모래 교체는 포함되어야 하며, 필요에 따라 기층 골재의 변경 검토 필요	·단근작업으로 융기된 뿌리를 제거하여 포장불량이 없도록 계획하겠음
데크재료인 모말라의 통상 명칭 말라스를 ()기입 검토	·반영하겠음
모말라(말라스)는 햇빛에 장기 노출시에 실크랙 현상이 예상되므로 오일스테인 도색 등 마감 필요	·데크재 오일스테인 도색은 기반영되어 있음
무궁화원 내 디딤석 측면부의 맨땅이 노출될 우려가 있어 회양목 식재 등 선형의 경계 식재 검토 필요	·측면부 피복을 위해 산철쭉 등 관목, 초화류를 식재하겠음

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
동측 경계부 식재공간은 주변 건물로 인한 일조량 부족과 환풍 시설로 인해 수목 생육이 불량하므로 현재 계획 된 수종에 대한 재검토 필요	·현재 계획수종인 사철나무, 산수국, 화살나무 등은 음지식물로 식재대상지에 적합하며, 환풍시설 주변은 이격하여 식재하겠음
기존의 스툴형 돌의자들은 일렬로 배치하는 것보다는 녹음수 하부에 삼삼오오 배치하는 방향에 대해 검토 요청	·녹음수 하부에 배치하도록 반영하겠음