2019년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	성현동 466번지 일대 외 4개소 배급수관 정비공사	2019. 3. ~ 12.	계		80 ~ 300	1,000	DCIP	100 ~ 300	1,000	1,000	800	200	987,678 (100%)	444,455 (45%)	148,152 (15%)	395,071 (40%)	노후관	3.5~4.0 1,000세대
			성현동 464-17 ~ 성현동 40-66 [한일유앤아이아파트 앞]	CIP 84(90)	300	710	DCIP	300	710	710	510	200
			은천동 924-35 ~ 은천동 924-13 [봉천로 뚝방길]	CIP 83(90)	250	130	DCIP	300	130	130	130	0
			은천동 503-3 ~ 은천동 899-25 [두산아파트 뒷길]	CIP 84	100	160	DCIP	100	160	160	160	0

2019년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	가산동 141-13번지 일대 외 1개소 배급수관 정비공사	2019. 3. ~ 12.	계		200 250 300	2,020	DCIP	300	2,020	2,020	1,400	620	2,013,618 (100%)	906,128 (45%)	302,043 (15%)	805,447 (40%)	노후관	4.0~4.5 1,500세대
			가산동 141-13 ~ 독산동 152-8 [가산동 두산위브아파트 앞]	CIP 80(90)	200 250 300	1080	DCIP	300	1080	1080	700	380
			가산동 505-3 ~ 가산동 371-37 [가산디지털단지역 앞]	PE 98	150	940	DCIP	300	940	940	700	240

2019년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

남부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요													사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획									계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설						기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	주/야	도종	블럭	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
3	양평동1가 28-15외 8개소 배급수관정비공사	2019. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	100 ~ 200	2,095	DCIP	200 ~ 300	2,095				2,095	1,467	628	2,135,000 (100%)	960,750 (45%)	320,250 (15%)	854,000 (40%)	노후관	3.8~4.0 4,000세대
			양평동1가28-15~ 당산동2가 45-9	CIP 76(86)	200, 250	530	DCIP	300	530	야간	보도	대방22	530	371	159
			영등포동7가 31-1~77-10	CIP 76(86)	200	320	DCIP	200	320	주간	보도	대방15	320	224	96
			당산동4가 38-1~80	CIP 73(92)	300	200	DCIP	300	200	야간	차도	대방09	200	140	60
			양평동4가 156-2~285-4	CIP 84(92)	150	190	DCIP	200	190	야간	차도	대방03	190	133	57
			문래동2가 7-5~14-7	CIP 83(90)	150	430	DCIP	200	430	야간	보도	대방34	430	301	129
			대림동 756-5~751-2	CIP 83(92)	200	170	DCIP	200	170	야간	보도	대방66	170	119	51
			신길동 401-61~414-37	CIP 83(92)	200	35	DCIP	200	35	야간	보도	대방67	35	25	10
			도림동 117-27~111-2	CIP 77(87)	250	110	DCIP	300	110	야간	차도	대방43	110	77	33
			도림동 107-4~103-8	CIP 77(87)	250	110	DCIP	300	110	야간	차도	대방43	110	77	33

연번	공 사 명	공사기간	개 요													사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획									계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설						기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	주/야	도종	블럭	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
4	문래동2가 36-9 외 8개소 배급수관정비공사	2019. 03 ~ 12	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80 ~ 300	1,950	DCIP	100 ~ 300	1,950				1,950	1,366	584	2,070,000 (100%)	931,500 (45%)	310,500 (15%)	828,000 (40%)	노후관	3.8~4.0 4,000세대
			문래동2가 36-9 ~ 26	CIP 83(91)	300	230	DCIP	300	230	주간	보도	대방35	230	161	69
			영등포동8가 28~87-1	CIP 76(86) 82(92)	200, 300	710	DCIP	300	710	야간	차도	대방12	710	497	213
			양평동2가 42~ 37-4	CIP 83(92)	300	370	DCIP	300	370	주간	보도	대방20	370	259	111
			문래동6가44~44	CIP 84,85	150	200	DCIP	200	200	야간	차도	대방30	200	140	60
			양평동1가 258~252-1	CIP 84,85	80	180	DCIP	100	180	야간	차도	대방21	180	126	54
			당산동1가 71~55	CIP 82(92)	80	100	DCIP	100	100	주간	차도	대방23	100	70	30
			도림동 133-11~133-1	CIP 77(87)	250	70	DCIP	300	70	주간	차도	대방47	70	49	21
			도림동 90-6~37-5	CIP 77(87)	250	55	DCIP	300	55	주간	차도	대방43	55	39	16
			도림동 32-11~16	CIP 77(87)	250	35	DCIP	300	35	주간	차도	대방43	35	25	10

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
5	상도동 246-2~245-1번지 외 6개소 배급수관정비공사	2019. 03 ~ 11	계	CIP 부설년도 (갱생년도)	80 ~ 250	2,300	DCIP	100 ~ 300	2,300	2,300	1,645	655	2,059,000 100%	927,000 45%	309,000 15%	823,000 40%
			상도동 246-2~245-1	CIP 84	200	60	DCIP	150	60	60	50	10					서울형 도시재생활성화 지역내 노후관	5.7kg/cm2 156세대 39수전
			상도동 192-19~193-4	CIP 84	80	110	DCIP	100	110	110	80	30					서울형 도시재생활성화 지역내 노후관	5.9kg/cm2 224세대 56수전
			신대방동 618-4~691-3	CIP 92~93	100 ~150	175	DCIP	150	175	175	150	25					민원발생(녹물출수)구간	5.8kg/cm2 160세대 40수전
			신길동 3632-3~4827	CIP 76(85)	150	720	DCIP	200	720	720	505	215					민원발생(녹물출수)구간	3.0kg/cm2 280세대 70수전
			대림동 1053-12~709-4	CIP 84(92)	200	445	DCIP	200	445	445	310	135					민원발생(녹물출수)구간	3.9kg/cm2 780세대 190수전
			대림동 777~775-6	CIP 84(93)	200	285	DCIP	200	285	285	200	85					민원발생(녹물출수)구간	3.9kg/cm2 940세대 230수전
			영등포 본동 192-155~585-25	CIP 76(86)	250	505	DCIP	300	505	505	350	155					민원발생(녹물출수)구간	3.5kg/cm2 2520세대 630수전