제로에너지건물(ZEB)건축물 인증 절차

□ 제로에너지건물(ZEB) 건축설계는 ZEB 예비인증을 받을 수 있도록 설계하여 예비인증을 받고, 공사는 본 인증을 득하도록 시공

○ 예비인증 신청 : ZEB 예비인증을 받을 수 있도록 설계 완료 후, ① 건축물에너지효율등급 인증기관으로부터 예비인증(건축물에너지 효율 등급 예비인증 1++ 이상 등급)을 받아, ② 건축물에너지효율등급 예비인증서를 첨부해 ③ 한국에너지공단에 ZEB 예비인증 신청

○ 본인증 신청  : ZEB 인증을 받을 수 있도록 공사 완료 후, ① 건축물에너지효율등급 인증기관으로부터 본인증(건축물에너지 효율 등급 본인증 1++ 이상 등급)을 받아, ② 건축물에너지 효율 등급 본인증서를 첨부해 ③ 한국에너지공단에 ZEB 본인증 신청

□ ZEB 인증절차

ZEB 설계완료	⇒	건축물에너지효율등급 예비인증	⇒	ZEB 예비인증	⇒	공사 시공	⇒	건축물에너지효율등급 본인증	⇒	ZEB 본인증
건축설계자		한국에너지기술연구원 등 9개 기관		한국에너지공단		시공사		한국에너지기술연구원 등 9개 기관		한국에너지공단

붙임  국토교통부 고시 제2018-675호 건축물 효율등급 및 제로에너지 인증등급

붙임 1	국토교통부 고시 제2018-675호

별표 1] 건축물 에너지효율등급 인증 기준

※ 단위면적당 에너지 소요량	=	난방에너지소요량
		━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
		난방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적
	+
		냉방에너지소요량
		━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
		냉방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적
	+
		급탕에너지소요량
		━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
		급탕에너지가 요구되는 공간의 바닥면적
	+
		조명에너지소요량
		━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
		조명에너지가 요구되는 공간의 바닥면적
	+
		환기에너지소요량
		━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
		환기에너지가 요구되는 공간의 바닥면적

별표 2] 건축물 에너지효율등급 인증등급

등급	주거용 건축물	주거용 이외의 건축물
	연간 단위면적당 1차에너지소요량 (kWh/㎡․년)	연간 단위면적당 1차에너지소요량 (kWh/㎡․년)
1+++	60 미만	80 미만
1++	60 이상 90 미만	80 이상 140 미만
1+	90 이상 120 미만	140 이상 200 미만
1	120 이상 150 미만	200 이상 260 미만
2	150 이상 190 미만	260 이상 320 미만
3	190 이상 230 미만	320 이상 380 미만
4	230 이상 270 미만	380 이상 450 미만
5	270 이상 320 미만	450 이상 520 미만
6	320 이상 370 미만	520 이상 610 미만
7	370 이상 420 미만	610 이상 700 미만

※ 주거용 건축물 : 단독주택 및 공동주택(기숙사 제외)

※ 비주거용 건축물 : 주거용 건축물을 제외한 건축물

※ 등외 등급을 받은 건축물의 인증은 등외로 표기한다.

※ 등급산정의 기준이 되는 1차에너지소요량은 용도 등에 따른 보정계수를 반영한 결과

별표 1의2] 제로에너지건축물 인증 기준

1. 건축물 에너지효율등급 : 인증등급 1++ 이상

2. 에너지자립률(%)	=	단위면적당 1차에너지생산량
		━━━━━━━━━━━━━━━	×	100
		단위면적당 1차에너지소비량

별표 2의2] 제로에너지건축물 인증등급

ZEB 등급	에너지 자립률
1 등급	에너지자립률 100% 이상
2 등급	에너지자립률 80 이상 ~ 100% 미만
3 등급	에너지자립률 60 이상 ~ 80% 미만
4 등급	에너지자립률 40 이상 ~ 60% 미만
5 등급	에너지자립률 20 이상 ~ 40% 미만