검 토 사 항  조 치 계 획

□ 용역(공사)명 : 송파대로 및 주변도로 소통개선사업    (기관 및 부서명 : 교통운영과)

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획	비고
1	• 볼라드 설치위치 조정 및 (점형)점자블록 1매 표기 ※ 해당도면 : 포장계획도 전체	•볼라드 설치는 횡단보도구간 포장상세도와 동일하게 수정하였음	별첨 도면 참조
2	•시각장애인 음향신호기 설치여부(예정 포함)을 검토하여 버튼 전면 30cm (점형)점자블록 2매 설치	•본 사업에는 음향신호기 설치 없으며 추후 설계변경으로 인한 설치 시 기준에 의하여 숙지 후 설치하겠음
3	•점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치 ※ 해당도면 : 공사계획평면도 16, 18	•횡단보도 방향과 일치하게 선형블록 변경하였음	별첨 도면 참조
4	•장애인 안전시설 설치 검토 - 점자블록 및 턱낮춤 정비계획 포함 필요 ※ 해당도면 : 공사계획평면도 13 좌측 (이면도로 진입부)	•본사업지점 위치는 현장 공사 진출입로로 사용구간으로 본 사업에서 제외
5	•보도공사 관련 구조물 상세도 작성 (점자블록, 턱낮춤, 측구, 경계석, 포장단면, 보도폭원별 턱낮춤 유형 등)	•경계석 및 포장 단면 상세도 참조	별첨 도면 참조