경사진 주차장 현황 및 사고예방을 위해 개선한사항

(서울시 공영주차장,공공기관(공사,공단,사업소) 부설주차장)

연번	관리기관	(1)경사진 주차장 현황				(5)경사 주차장 사고예방을 위해 개선한 사항 (도로교통법 제34조의3)
		주차장명	지역(주차장주소)	경사도	면 수
1	예) 서울시설공단	예) 개화산역	예) 강서구 방화동 845	예) 4%	예) 322	예) - 운전자의 미끄럼 사고방지 조치의무 및 주차방법에 관한 주차안내문 배포 - 경사진 주차장에 주차방법 등에 대한 안내표지판 설치 주차장 여건에 맞는 고임목 등 미끄럼 방지 장치 설치
2

< 관련법령 >

◈「도로교통법」제34조의3(경사진 곳에서의 정차 또는 주차의 방법)

경사진 곳에서 정차하거나 주차(도로 외의 경사진 곳에서 정차하거나 주차하는 경우를 포함한다)하려는 자동차의 운전자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고임목을 설치하거나 조향장치를 도로의 가장자리 방향으로 돌려놓는 등 미끄럼 사고의 발생을 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다.

◈「주차장법 시행규칙」제4조제1항4호, 제6조제1항13호, 제11조제1항

주차장 조성시 노상은 종단경사도가 4퍼센트 이하인 곳, 노외는 평평한 장소에 설치하되 경사도가 7퍼센터 이하인 경우로 구청장이 안전에 지장이 없다고 인정하는 경우에 가능