공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완 요청사항

□ 사업명 : 시청(2)역 내진보강 시설물 이설공사

□ 분  야 : 건  축

□ 검토자 : 박태욱(☏2133-3337)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공 통 - 주 공정(건축), 종합건설업 또는 전문건설업 발주여부, 공사기간 등 제경비 적용 기준 확인 - 공사원가계산서 제비율 오류 수정(간접노무비, 기타경비) ※ 추정가격 50억~300억미만(공사기간 : 30개월 적용 경우) 간접노무비 7.3%, 기타경비 7.8% - 건축, 석면제거부분 내역서 분리 제출(조달청 XML 파일 포함) - 비교견적서 제출(2개업체 이상, 견적 목록표 포함)	제비율 적용기준 결정 후 적정하게 적용 요함 - 조달청공사 공사원가계산 시스템 검증 제출
2	○ 공사원가계산서, 내역서 및 일위대가 - 공사원가계산서에 각각 구분된 승객사고배상보험, 안전관리원 노임단가는 산출근거를 내역서에 포함시켜 두 가지를 합산하여 P·S공종으로 공사원가계산서에 작성 - 공사원가계산서 이윤 밑에 석면농도측정비, 건설폐기물처리비는 산출경비에 반영 - 석면철거 전기·기계설비공사 : 1식단가로 산출 - 내역서에 석면제거부분 : 각층 구분 → 전체 통합	공사원가계서에 P.S(미확정공정)으로 구분하여 반영 - 원가계산서 산출경비로 반영 일위대가형식으로 제출 석면제거부분 내역서 통합하여 작성
3	○ 기타 - 일위대가 목록 비고란에 표준품셈 적용 번호, 견적 등으로 표기	- 일위대가 목록에 표기

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 시청역 외 1역 내진보강 이설공사

□ 분  야 : 기  계

□ 검토자 : 김경일 (☏2133-3347)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[단가조사] ○ 2개 업체 이상 조사 반영 ○ XMl파일 – 조달청 자재코드 적용	수정내역서, 견적서, 수정파일 제출
2
3
4
5

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 시청(2)역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계용역 전기공사

□ 분  야 : 전기

□ 검토자 : 황문연(☏2133-3344)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[내역서] ○ 각 공종별 노무비(노무 공량)를 내역서에서 총계방식으로 작성	공종별로 일위대가표 작성하여 해당 노무 공량, 야간 할증 등 반영
2	○ ‘배관 부속재, 소모 잡자재, 공구손료’를 해당 공종별로 작성하지 않고 내역서에서 총괄 반영	해당 일위대가표에 반영
3	○ 할증분에 대한 고재처리 비용 (1. 전기신설공사: 1-1. 주간공사: 1-1-1. 전력간선공사 등) - 내역서에서 총계방식으로 반영	공종별로 해당 일위대가표에서 재료 할증분에 따른 고재처리비용 반영

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 양천구청역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계용역 전기공사

□ 분  야 : 전기

□ 검토자 : 황문연(☏2133-3344)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[내역서] ○ 각 공종별 노무비(노무 공량)를 내역서에서 총계방식으로 작성	공종별로 일위대가표 작성하여 해당 노무 공량, 야간 할증 등 반영
2	○ ‘배관 부속재, 소모 잡자재, 공구손료’를 해당 공종별로 작성하지 않고 내역서에서 총괄 반영	해당 일위대가표에 반영
3	○ 할증분에 대한 고재처리 비용 (1. 전기신설공사: 1-1. 야간공사: 1-1-1. 전력간선공사 등) - 내역서에서 총계방식으로 반영	공종별로 해당 일위대가표에서 재료 할증분에 따른 고재처리비용 반영
4	○ 내역서에서 공사명 오류	원가계산서 갑지 다음페이지 공사명 수정 - 시청(2)역 내진보강~ → 양천구청역 내진보강~