(붙임3)

다량급수처 점검 리스트

▣ 급수설비 현황

주소						전화번호			성명 (상호)	○○○ (상호기재필수)
고객 번호		업종		업태		구경		기물 번호		봉인 번호
자계량기 ○개		①고객번호 (구경)		②고객번호 (구경)		지하수 ○개		③유량계/시간계 (구경)		④유량계/시간계 (구경)
		기물번호 봉인번호		기물번호 봉인번호				기물번호		기물번호

▣ 급수설비 점검사항

기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	일치, 불일치(번호기재)
계량기 설치	② 수도계량기 설치 상태를 확인	정상, 역설치
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)
업 종	④ 급수사용 현황과 업종 및 업태 일치여부 확인	업종 변경
볼 트 핀	⑤ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	탈락, 훼손, 정상
설 치 봉 인	⑥ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	일치, 불일치(번호기재)
	⑦ 봉인줄을 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	정상, 풀림
	⑧ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	팽팽함, 느슨함
	⑨ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치된 경우	봉인번호 기재
검정봉인	검정봉인이 있고 없음을 확인	있음, 탈락
수용가면담	수용가 불편사항 및 요구사항 작성
점검자의견	점검사항에 대한 종합적인 의견작성 예) 식당 단독으로 사용하는 업소로 주차는 30대 이상 가능하며, 점검시간이 오후 3시인 점을 감안하면 이용인원은 많은 편이며, 사용량은 이상 없음. - 다른 업소에 비하여 사용량 많음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 : 2021   .    .

점검자 : 소속             직급       성명         (인)