붙임2) 세부 에너지 진단내용

진단단계	진 단 내 용
사전조사	자료수집 및 분석	건물 일반현황	건물 용도, 준공년도, 사용인원, 연면적 등 건물개요 확인
		공간사용현황	건물 내 다양한 공간사용현황 확인(체력단련실, 목욕실, 사우나, 보건소, 대강당, 도서관 등)
		건축물 현황	외벽구성, 단열계획, 창호계획, 방풍실 계획 등 파악
		기계·전기설비현황	에너지 이용시설 및 설비 관련 현황 파악
		신·재생에너지설비현황	신·재생에너지 이용시설 및 설비 관련 현황 파악
		에너지사용현황	에너지 사용형태, 제품생산 및 설비의 운용현황 파악
		리모델링, 설비교체이력	건물 리모델링 이력, 설비교체이력 검토, 선행된 에너지진단결과와 효율화사업 추진결과 등 분석
	진단계획 수립		현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원 사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 협의 및 정보 교환, 에너지진단 세부계획 수립
현장진단	건물 사용현황 진단		에너지 운영시스템 점검
			실제 공간사용현황 검토 및 유의미한 에너지사용원인 검토
	이용자 행태 분석
	건축물 현황 진단
	기계·전기설비 현황 및 운영 진단	기계실·전기실 진단	설비별 에너지 사용현황 상세 파악
			측정장비에 의한 현장중심 진단 실시
			설비별 운전성능 및 운전상태 파악
		건물 부위별 진단
	실내환경 진단		실내 온습도, 조도, 이산화탄소 농도 등 진단
	종합진단		에너지 손실요인 및 개선방안 도출 에너지진단 효율개선 평가프로그램 시뮬레이션을 위한 기초자료 확보

분석 및 보고서 작성	에너지효율개선방안 마련	현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석
		적용가능 신기술 및 참고자료 수집
		시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사
		도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석
	에너지효율개선방안 적용 전·후 에너지효율등급 평가	ECO2-OD 프로그램을 활용하여 기존건축물에 대한 에너지 효율등급 평가 에너지진단 효율개선 프로그램(ECO-CE3)을 활용하여 기대효과 분석
	에너지효율개선사업 추진방안 마련
	보고서 작성	진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수

※ 진단기관은 한국에너지공단이 실시하는 ISO 13790에 의한 건축물에너지효율등급 평가 및 에너지진단 관련 교육을 이수하고 합격한자를 포함하여 에너지진단을 실시하여야 한다.