붙임 2	소파보수 신설단가 선정기준 세부사항

□ 화강판석

면적별 소파보수단가

소파보수 평균단가

최소작업면적 : 0.09㎡

그래프 교차점 : 0.6㎡

일평균작업량 4.99㎡

0.09

금액(원)

면적(㎡)

-  최소(0.09㎡)~최대(2㎡)구간 내 평균단가는 작업면적0.6㎡, 일작업량 4.99㎡일 때 발생

→ 일작업량 5.0㎡을 적용, 신설단가(안)은 14,763,030원

□ 소형고압(콘크리트)블록

최소작업면적 : 0.36㎡

그래프 교차점 : 2.9㎡

일평균작업량 31.7㎡

면적별 소파보수단가

소파보수 평균단가

0.36

금액(원)

면적(㎡)

-   최소(0.36㎡)~최대(10㎡)구간 내 평균단가는 작업면적2.9㎡, 일작업량 31.7㎡일 때 발생

→ 일작업량 35.0㎡을 적용, 신설단가(안)은 2,474,740원