		훈 련 작 전 도 및 사 진

◆ 소방차 진입불가(곤란) 등 화재진압 훈련작전도 ◆
부서명	진압대	대상명	서대문구 홍연8길(연희동) 일대	훈련 세부사항
				■ 3차 다중방수·불시출동훈련 1. 진압대 근거리 대기 출동지령에 훈련 장소 진입 65mm 수관 가상 화점 3/4 지점까지 전개후 Y형카프링 사용 40mm 수관 2구로 가상화점 방수 2. 펌프차 운전원은 근거리 소화전 점유 수원확보, 탱크차운전원은 Y카프링부분 에서 개폐밸브 조작

◆ 소방차 진입불가(곤란)지역 등 화재진압 훈련작전도 ◆
부서명	북가좌119 안전센터	대상	서대문구 증가로26길 19(북가좌동)	훈련 세부사항
				■ 3차 다중방수·불시출동훈련 1. 북가좌대 근거리 대기 출동지령에 훈련장소 진입 65mm 수관 가상 화점 3/4 지점까지 전개후 전환카프링 사용 40mm수관 으로 가상화점 방수 2. 진압대는 북가좌대 방수구에서 65mm 수관 연장 가상화점 3/4지점까지 전개 후 전환카프링 사용 40mm수관 으로 가상화점 교차방수 3. 관할대 운전원은 근거리 소화전 점유 수원확보, 진압대 운전원은 전환카프링 부분에서 수원 확인(개폐여부)

◆ 소방차 진입불가(곤란) 등 화재진압 훈련작전도 ◆
부서명	홍은119안전센터	대상	서대문구 홍은중앙로7길 55(홍은동)	훈련 세부사항
				■ 3차 다중방수·불시출동훈련 1. 홍은센터는 근거리 대기 출동지령에 훈련장소 진입 65mm 수관 가상 화점 3/4 지점까지 전개후 전환카프링 사용 40mm 수관 으로 가상화점 방수 2. 진압대는 홍은대 방수구에서 65mm 수관 연장 가상화점 3/4지점까지 전개 후 전환카프링 사용 40mm수관 으로 가상화점 교차방수 3. 관할대 운전원은 근거리 소화전 점유 수원확보, 진압대 운전원은 전환카프링 부분에서 수원 확인(개폐여부)

◆ 소방차 진입불가(곤란) 등 화재진압 훈련작전도 ◆
부서명	미근119안전센터	대 상	서대문구 북아현로4마길 15(북아현동)	훈련 세부사항
				■ 3차 다중방수·불시출동훈련 1. 미근대 근거리 대기 출동지령에 훈련장소진입,북아현로4마길42 까지 65mm 수관 전개후 전환카프링 이용 40mm수관 으로 가상화점 방수 2. 진압대는 KT정문으로 진입하여 65mm 수관 연장 가상화점 지점까지 전개하여 교차방수 3. 구조대는 미근대 수관연장 협조 4. 운전원은 근거리 소화전 점유 수원 확보

소방차 진입불가·곤란 지역 실전대응훈련(Ⅰ단계) 장면

소방차 진입불가·곤란 지역 실전대응훈련(Ⅱ단계) 장면

소방차 진입불가(곤란)지역 실전대응훈련(Ⅲ단계) 장면