□  트리클로로메탄 성분 취급 시 의무적인 보건조치 사항

1. 산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) : 트리클로로메탄 등 성분이 포함된 세척제를 취급시 물질안전보건자료(MSDS)를 게시하고 근로자에게 물질안전보건교육을 실시

2. 산업안전보건법 제125조(작업환경측정) : 트리클로로메탄에 노출되는 종사자가 있는 작업장의 경우 작업환경측정을 반기에 1회 이상 정기 측정

(다만, 임시작업* 및 단시간작업**을 하는 작업장 혹은 관리대상유해물질의 허용소비량을 초과하지 않는 작업장의 경우 작업환경측정을 하지 않을 수 있음)

3. 산업안전보건법 제125조(특수건강진단) : 트리클로로메탄에 노출되는 종사자는 해당 업무에 배치후 6개월 이내 첫 번째 특수건강진단을 실시 후 12개월마다 특수건강진단을 실시

4. 안전보건규칙 제422조(관리대상유해물질과 관계되는 설비) : 트리클로로메탄 취급 작업장에 밀폐설비 또는 국소배기장치 설치

(다만, 임시작업* 및 단시간작업**을 하는 작업장의 경우 밀폐설비 또는 국소배기장치 설치하지 않을 수 있음)

5. 안전보건규칙 제442조(명칭 등의 게시) : 트리클로로메탄(관리대상유해물질)을 취급하는 작업장의 보기 쉬운 장소에 명칭, 취급상 주의사항, 유해성 등을 게시

6. 안전보건규칙 제450조(호흡용 보호구의 지급 등) : 밀폐설비나 국소배기장치가 설치되지 아니한 장소에서 트리클로로메탄 취급업무시 방독마스크를 지급하여 착용

- 임시작업* : 일시적으로 행하는 작업 중 월 24시간 미만인 작업

(다만, 월 10시간 이상 24시간 미만인 작업이 매월 행하여 지는 작업은 제외)

- 단시간작업** : 관리대상유해물질 취급에 소용되는 시간이 1일 1시간 미만인 작업

(다만, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 행하여 지는 작업은 제외)