긴급통신자원 조사 양식 작성 안내

문의처 : 국민안전처 재난정보통신과(02-2100-0185)

□ 조사 양식 설명 (엑셀 파일 참조)

부처 (시·도)명1)	소속기관명2)	관리부서3)	자 원 분 류4)				보 유 수 량5)				담당자6)	직위/직급7)	연락처8)			소재지9)
			1차	2차	3차	4차	총 수 량 (A+B+C)	자체업무용 (A)	긴급통신용
													사무실	휴대폰	이메일	시·도	시·군·구
									자체보유 (B)	국민안전처 보급(C)
OOO	OOO	OOO	OOO	OO	OOO	OO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO	OOO

1) 부처(시·도)명 : 해당 긴급통신자원을 보유하고 있는 부처 및 시·도 명을 기입

2) 소속기관명 : 본부(청 등), 지방본부(청·서 등) 등 소속기관명을 기입

3) 관리부서 : 해당 긴급통신자원을 관리하는 부서명을 기입

4) 자원분류 : 해당 긴급통신자원에 적합한 1~4차 분류명(2∼4 페이지 분류표 참조)을 기입

5) 보유수량 : 해당 긴급통신자원의 보유수량(총수량 = 자체업무용 + 긴급통신용)을 기입

※ ‘자체업무용’이란, 재난관리를 목적으로 기관내 자체 업무에 상시 활용하는 자원

※ ‘긴급통신용’이란, 유관기관과의 재난관리 협업을 위해 비축‧운용하는 자원으로 장애를 대비한 예비‧백업 장비도 포함하되 자체적으로 보유한 수량과 국민안전처가 17개 시·도에 보급(’13.12월, 시·도별 TRS 단말기 10, 위성전화기 4, 비상발전기 2)한 수량을 구분하여 작성

6) 담당자 : 해당 긴급통신자원의 관리부서내 담당자명을 기입

7) 직위/직급 : 담당자의 직위 및 직급(직렬 포함)을 기재

8) 연락처 : 담당자의 사무실, 휴대폰, 이메일에 대한 사항을 기재

9) 소재지 : 담당자가 근무하는 부서의 소재지에 해당하는 ‘시·도 및 시·군·구’ 명을 기재

1차 분류	2차 분류	3차 분류	4차 분류	세부 설명
유선	전화기	아날로그(PSTN)		ㅇ 아날로그 통신회선을 이용하는 전화기(무선형 전화기 포함)
		인터넷(VoIP)		ㅇ 인터넷 통신회선을 이용하는 디지털 방식의 전화기(무선형 전화기 포함)
		겸용(PSTN+VOIP)		ㅇ 아날로그와 인터넷 방식을 모두 지원하는 전화기(무선형 전화기 포함)
무선	TRS (Trunk Radio System) ※ 디지털 및‧아날로그 방식의 구분 없이 기재 할 것	교환기		ㅇ TRS 통신을 위한 단말기 등록‧관리와 통화로 구성 기능을 제공하는 중심국 장비
		기지국(주중계기)	고정형	ㅇ TRS 교환기와 단말기를 연결하는 무선장비로서 설치 형태에 따라 구분 - (고정형) 상시 고정된 위치에 설치하여 운영하는 기지국 - (운반형) 지정된 위치에 운반‧이동 설치가 가능한 소형‧경량 기지국 - (차량형) 차량에 고정으로 설치하여 이동이 가능한 기지국
			운반형
			차량형
		보조중계기	광	ㅇ 기지국 전파가 미약한 지역에 보조적으로 설치하는 무선장비로서 기지국과 보조중계기간 연결하는 회선의 종류에 따라 ‘광’, ‘무선’으로 구분
			무선
		지령대	유선	ㅇ 지휘관이 다수의 통화그룹에게 동시에 통화를 할 수 있는 기능을 제공하는 장비로서 교환기와 연결된 방식에 따라 ‘유선’, ‘무선’으로 구분 ※ (비교) 단말기는 하나의 통화그룹에 속해 있는 사용자들에게만 동시 통화 가능
			무선
		단말기	고정형	ㅇ 그룹통화, 개별통화 기능 등을 제공하는 장치로서 설치 위치에 따라 구분 - (고정형) 상시 고정된 위치에 설치하여 운영하는 단말기 - (차량형) 차량에 고정으로 설치하여 운영하는 단말기 - (휴대형) 개인이 휴대하여 운영이 가능한 소형‧경량 단말기
			차량형
			휴대형
	업무용 무전기 (Conventional Radio) ※ 디지털 및‧아날로그 방식의 구분 없이 기재 할 것 업무용 무전기 (Conventional Radio)	MF	고정형	ㅇ 중파(300~3,000㎑) 대역에서 업무 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		HF	고정형	ㅇ 단파(3~30㎒) 대역에서 업무 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		VHF	고정형	ㅇ 초단파(30~300㎒) 대역에서 업무 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		UHF	고정형	ㅇ 극초단파(300~3,000㎒) 대역에서 업무 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
	아마추어무선햄(HAM)	MF	고정형	ㅇ 중파(300~3,000㎑) 대역에서 아마추어 무선사간 교신을 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		HF	고정형	ㅇ 단파(3~30㎒) 대역에서 아마추어 무선사간 교신을 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		VHF	고정형	ㅇ 초단파(30~300㎒) 대역에서 아마추어 무선사간 교신을 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		UHF	고정형	ㅇ 극초단파(300~3,000㎒) 대역에서 아마추어 무선사간 교신을 목적으로 운용하는 음성용 무선송수신기 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
	무선중계	마이크로웨이브	고정형	ㅇ 초고주파(300㎒~300㎓) 무선을 이용하여 고정지점간 통신 회선(링크)을 연결 - (고정형) 상시 고정된 위치에 설치하여 운영하는 회선 연결 장비 - (운반형) 지정된 위치에 운반‧이동 설치가 가능한 소형‧경량 회선 연결 장비 - (차량형) 차량에 고정으로 설치하여 이동이 가능한 회선 연결 장비
			운반형
			차량형
		WiMAX	고정형	ㅇ IEEE 802.16d 국제표준에 따라 개발된 고정지점간 통신 회선(링크)을 연결 ※ 형별 구분은 마이크로웨이브의 설명과 동일
			운반형
			차량형
	위성 ※ 디지털 및‧아날로그 방식의 구분 없이 기재 할 것	전화기	고정형	ㅇ 위성을 이용하는 음성용 전화 장치 ※ 형별 구분은 TRS 단말기의 설명과 동일
			차량형
			휴대형
		위성중계	고정형	ㅇ 위성을 이용하여 고정지점간 통신 회선(링크)을 연결 - (고정형) 상시 고정된 위치에 설치하여 운영하는 회선 연결 장비 - (운반형) 지정된 위치에 운반‧이동 설치가 가능한 소형‧경량 회선 연결 장비 - (차량형) 차량에 고정으로 설치하여 이동이 가능한 회선 연결 장비
			운반형
			차량형
	이동통신(상용) 서비스	음성폰	SKT/KT/LGU+ 등	ㅇ 폴더폰 등 음성 위주의 휴대전화기
			KT파워텔(TRS)	ㅇ 민간 상용망 서비스로 제공하는 TRS 단말기
		스마트폰	SKT/KT/LGU+ 등	ㅇ 음성 및 인터넷 서비스가 가능한 휴대전화기
		데이터 모뎀	LTE	ㅇ 무선 데이터 송수신 전용기기
			3G(WCDMA 등)
			WiBro
기타	연동장치(Gateway)			ㅇ 기술방식이 상이한 단말기간 상호통신이 가능하도록 하는 장비
	전원장치	비상발전기		ㅇ 경유, 휘발유 등을 이용하여 대체 전력을 제공하는 전원장치
		무정전전원장치		ㅇ 정전시에도 축전지를 이용하여 무정전 상태를 유지해주는 전원장치
	계측기	전파측정장치		ㅇ 무선 전파 세기 및 수신 환경 등을 측정하는 장치

□ 긴급통신자원 분류표