비상소화장치 정비(철거) 대상 조사결과

연번	부 서	비 소 번 호	철 거 사 유	비고
1	현장대응단	0000	예시) 주택재개발사업으로 인해 소방출동로가 신설되고, 비상소화장치의 거리상 유효범위 안에 건축물이 없어짐
2	성수	0000	예시) 주변에 도시형 생활주택이 있어 비상소화장치 활용성이 떨어짐

비상소화장치 적재비품 보완(추가) 소요량 조사결과

연번	부서	관 리 번 호	외 부		내 부	추가 교체 필요 물품	비고
1	현장대응단	0000	자 물 쇠	○	목록을 참고하여 우측란에 기재	예시) 복스파나 1개
			사 용 법	×
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처
2	성수	0000	자 물 쇠
			사 용 법
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처
			자 물 쇠
			사 용 법
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처
			자 물 쇠
			사 용 법
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처
			자 물 쇠
			사 용 법
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처

비상소화장치 적재비품(일반)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	드라이버 +, -		개	1

비상소화장치 적재비품(호스릴)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40mm	본	3
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	복스파나	1.2m	개	1	소화전(제수변)개폐용
5	원형핸들		개	1
6	손전등	6v	개	1
7	손전등(예비배터리)	6v	개	1
8	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
9	비밀번호 0119 스티커		매	1