근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

건축사업소

주관부서②

대림건축

대상

공정번호

No.48

대상

공정명(작업명)

수직보강판 보강

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 휴대형/이동형 작업대 도입을 통한 허리 숙임, 쪼그린 자세 개선

- 백팩형 공구 가방 추가구매(필요시)

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭

- 2인 1조로 교대하여 작업 함으로써 작업 시간을 조절하여 한 명이 지속하여 작업하지 않도록 교육 및 권장

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 고소 부위(천장 등) 작업 시 목, 어깨 부위 부담이 높으며 팔 및 손목의 부담이 높게 나타남, 바닥에 공구 등을 놓고 사용하기 때문에 허리 비틀림이 다수 발생함

○ 개선목적(방향) : 작업대 도입 등 공학적 개선과 교대작업 권장을 통해 근골격계 부담 작업 유해 요인을 완화하고 근골격계 질환을 예방하고자 함

○ 개선방안(개선계획)

- 휴대형/이동형 작업대 도입을 통한 허리 숙임, 쪼그린 자세 개선

- 백팩형 공구 가방 추가구매(필요시)

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭

- 지속 작업 방지를 위해 2인 1조로 교대하여 작업함을 교육 및 권장

○ 개선비용(소요예산) : 지출

- 예산금액 : 1,400천원((운수/자체)역사 구축물 상시 보수/저장품)

- 예산확보방안 : 안전계획처-2182호(2024.3.12.)「‘24년 긴급안전예산 지원 운영 알림」예산 요청

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
계획 및 수요조사
구매지급
추가 구매(필요시)

비   고

작업대 등을 도입함으로써 자세 완화를 통한 직접적 개선이 기대됨

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기계처

주관부서②

기계사업소

대상

공정번호

No.49

No.50

No.51

대상

공정명(작업명)

시설물 점검(베어링 벨트점검)

펌프실 오뚝이 스위치 청소 및 점검

절연저항 점검

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 작업 공구 가방을 백팩형으로 교체

- 패드형태 무릎 보호대를 지급된 곳은 사용법 홍보 및 권장 미지급된 곳은 도입하거나 기계실 내에 작업용 소형 의자 등을 비치

○ 관리적 개선

- 주기적 스트레칭 등으로 피로누적 예방

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 다리, 허리, 목 부위 부담이 높으며 팔 및 손목의 분석에서 부담이 높은 작업

○ 개선목적(방향) : 백팩형 공구가방, 무릎보호대 지급으로 작업 시 근골격계질환 부담 감소

○ 개선방안(개선계획)

- 백팩형 공구가방 구매 및 지급

- 무릎보호대 사용법 홍보 및 권장(기지급 완료)

- 작업 전ㆍ후 주기적 스트레칭

○ 개선비용(소요예산) : 지출 또는 비예산

- 예산금액 : 4,621천원(저장품)

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
백팩형 공구가방 지급	●
무릎보호대 사용법 홍보	●
주기적 스트레칭	●

비   고

없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

궤도1사업소

대상

공정번호

No.52

대상

공정명(작업명)

분기기 검측

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 앉거나 쪼그리는 작업에서 사용할 패드형 무릎보호대 도입 권장

(허리를 숙이는 방법이 아닌 무릎을 땅에 대고 작업하는 방법으로 변경)

○ 관리적 개선

- 작업 전·후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 분기기 궤간, 수평, 종거, 마모 등 측정 시 어두운 곳에서 작업함에 따라 정확한 수치를 확인하기 위해 반복적인 허리 숙임 및 쪼그리는 자세 발생

- 근골격계 유해요인 조사 결과, 허리 및 윗팔(어깨) 부위 부담이 큰 것으로 평가됨

○ 개선목적(방향)

- 불편한 자세가 주요 유해요인으로 작용하므로, 신체적 부담 방지 및 작업 능률 향상에 도움이 되는 안전용품 구매

- 주기적 스트레칭으로 피로누적 예방

○ 개선방안(개선계획)

- 앉거나 쪼그리는 작업에서 사용할 패드형 무릎보호대 구매

(12개 궤도관리소 × 4개 조 = 48EA)

- 작업 전·후 주기적인 스트레칭

- 휴게시간 준수(작업시간 1시간 기준 40분 작업, 20분 휴식)

- 근골격계질환 증상과 징후 식별방법 등 예방교육 실시(2024년 상반기 중)

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액 : 금874,200원(패드형 무릎보호대 구매 비용, 추후 변동 가능)

- 예산확보방안 : 2024년 “안전용품 관리운영” 예산 집행 예정

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
작업환경 개선방안 검토
패드형 무릎보호대 구매
현장 적용

비   고

○ 기대효과

- 허리를 숙이거나 쪼그리는 자세가 아닌, 한쪽 무릎을 바닥에 댄 낮은 자세로 작업하게 하여 허리, 목, 어깨 등 근골격계 부담 경감 기대

○ 추진상 어려움(문제점)

- 무릎보호대 착용 시 무릎을 구부리거나 이동 시 자세에 제약이 생길 수 있음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

궤도2사업소

대상

공정번호

No.53

대상

공정명(작업명)

분기기 검측

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 미는 형식의 궤간 게이지 도입

- 허리를 숙이는 방법이 아닌 무릎을 땅에 대고 작업하는 방법으로 변경

- 패드형태 무릎보호대를 지급

○ 관리적 개선

- 작업 간 스트레칭 권유

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 2.75kg의 궤간 게이지를 들고 10분에 20번 쪼그려 앉고 서는 동작을 반복하며          항시 고개와 허리를 숙이고 있어 목/허리 부담

○ 개선목적(방향)

- 서서 미는 형식의 궤간 게이지 도입으로 불편한 자세로 인한 근곡격계 부담 제거

- 불편한 자세와 반복성으로 인한 부담을 저감할 수 있는 안전용품 구매

- 주기적인 스트레칭으로 피로누적 예방

○ 개선방안(개선계획)

- 미는 형식의 궤도선형검측기 1대 도입, 정기적인 분기기 검측 작업에 적용

- 궤도선형검측기를 사용하지 않는 비정기 작업을 위한 무릎보호대 도입 병행

- 패드형태 무릎보호대 도입 및 사용법 홍보(11개 관리소 X 1EA = 11EA)

- 작업 전·후 스트레칭 시행

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액 : 91,372천원(궤도선형검측기 1대 구입비용 + 무릎보호패드 11개 구매)

궤도선형검측기는 2024년 유형자산으로 구매 시행 보고 완료

- 예산확보방안: 무릎보호패드는 2024년 안전소모품비로 구매 예정

○추진일정

구 분	2024년
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
궤도선형검측기 구매
궤도선형검측기 사용
무릎패드 구매 및 운영 계획
무릎패드 지급 및 사용

비   고

○ 기대효과

- 반복되는 동작 및 불편한 자세로부터 근골격계 부담 경감

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

궤도2사업소

대상

공정번호

No.54

대상

공정명(작업명)

도상 물청소

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 일반 빗자루가 아닌, 목이 긴 빗자루/청소 솔 등의 청소도구 지급

○ 관리적 개선

- 작업 간 스트레칭 권유

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- U-Type을 통해 유입된 이물질로 인해 비정기적으로 시행하는 도상 물청소 시

규정된 작업도구가 없어 일반 빗자루를 사용하여 허리, 손목, 어깨 부담

○ 개선목적(방향)

- 불편한 자세로 인한 몸의 피로도 저감

- 주기적인 스트레칭으로 피로누적 예방

○ 개선방안(개선계획)

- 도상 물청소를 위한 청소도구 지급(작업특성상 6개 기지관리소 지급)

(6개 기지관리소 x 1EA = 6EA)

- 작업 전·후 스트레칭

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액 : 39천원(청소도구 구매 비용, 변동가능)

- 예산확보방안 : 2024년 안전소모품비로 구매 예정

○ 추진일정

구 분	2024년
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
구매 및 운영 계획
지급 및 사용

비   고

○ 기대효과

- 불편한 자세를 완화하여 근골격계 부담 경감

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

신호1사업소

대상

공정번호

No.55

대상

공정명(작업명)

선로전환기 점검

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 자세의 급격한 변화 및 불안정성에 따른 낙상을 예방할 수 있도록 상체/팔을 지탱/지지할 수 있는 경량화된 몽키스패너 지급

○ 관리적 개선

- 근골격계질환 방지를 위한 안전교육 실시

사업기간

2024년~2025년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) :  중량물 이동 및 바닥면으로 부터 근접한 위치에서 이루어지는  작업으로, 허리 숙임 자세 등에 의해 무릎 및 허리, 목 등에 불편함을 초래

○ 개선목적(방향) : 허리숙임 작업하는 자세 개선, 경량화된 공구 사용으로 작업장까지 이동 및 운반 부담 저하

○ 개선방안(개선계획)

- 경량 및 긴 손잡이 몽키스패너 지급

- 2인1조 작업 및 스트레칭 실천 교육 실시

○ 개선비용(소요예산)

- 2025년 저장품 수급계획 조사 시 요청 품목 반영하여 지급추진 예정

- 예산금액 : 320천원

○ 추진일정

구 분	2024년				2025년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
긴 손잡이 경량 몽키스패너 지급

※저장품 예산 확보에 따라 순차적 지급예정

비   고

○ 기대효과

- 반복되는 동작 및 불편한 자세로부터 근골격계 부담 경감

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

신호1사업소

대상

공정번호

No.56

대상

공정명(작업명)

신호기 점검

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 쪼그린 자세로 인한 다리 부담을 경감시키기 위해 작업 발판 간이형 의자 도입

- 작업 발판 내 자세 유연성 확보를 위한 보다 규격이 확대된 작업 발판 도입

○ 관리적 개선

- 주기적 스트레칭 등으로 정적 자세에 의한 피로 누적 예방

사업기간

2023년 부분완료 및 2024년 추진

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 신호기 점검 시 점검 발판 공간에서 이루어지는 작업으로, 쪼그려 앉은 자세와 허리 숙임 자세 등에 의해 무릎 및 허리, 목 등에 불편함을 초래

○ 개선목적(방향) : 신호기 점검 시 쪼그려서 작업하는 자세 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 간이 작업의자 지급

- 2인1조 작업 및 스트레칭 실천 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 23년 시범 구매 완료 및 24년 추가 구매 추진예정

- 예산금액 : 500천원(소모품비)

- 신호1사업소(2023.8.3.)「안전용품(안전발판) 구매(종운신호)」

○ 추진일정

구 분	2023년				2024년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
안전발판(간이의자) 지급

비   고

○ 기대효과

- 반복되는 동작 및 불편한 자세로부터 근골격계 부담 경감

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

신호1사업소

대상

공정번호

No.57

대상

공정명(작업명)

기타 신호설비(정차등) 점검

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 자세 불안정성을 해결하기 위한 사다리 지급, 운반이 용이하도록 경량화된 바퀴 달린 사다리 지급

- 안전벨트가 있음에도 불구하고 불안정 상태를 해소하기에는 역부족이라는 의견에 따라 현재 구비된 안전벨트의 사용성/효과성에 대한 보완 검토, 양손이 자유롭고, 나아가 허리/목을 회전시키지 않고 전신이 작업물을 향할 수 있도록 지지되어야 함

- 지지대를 쥐고 있는 손목/팔꿈치의 부하를 경감시킬 수 있도록 접지력이 좋은 장갑 지급

○ 관리적 개선

- 주기적 스트레칭 등으로 피로 누적 예방

사업기간

2024~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 불편한 자세로 인해 목/어깨, 허리, 손목/ 팔꿈치 등에 불편함을 초래

○ 개선목적(방향)

- 신호설비 점검 시 몸의 피로도 저감

- 주기적인 스트레칭으로 피로누적 예방

○ 개선방안(개선계획)

- 접지력 높은 장갑과 사다리 지급(바퀴 제외)으로 점검 시 근골격 질환 예방

- 주기적 스트레칭 실천 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 3,000천원

- 사다리 : 1,000천원(저장품)

- 장갑 : 2,000천원(안전용품 예산)

○ 추진일정

구 분	2024년				2025년				2026년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
운반이 용이한 경량화된 사다리 지급
접지력 있는 장갑 지급

※ 운반이 용이한 사다리 지급 : 저장품 예산 확보 따라 순차적 지급 예정

비   고

○ 기대효과

- 반복되는 동작 및 불편한 자세로부터 근골격계 부담 경감

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

신호2사업소

대상

공정번호

No.58

대상

공정명(작업명)

선로 점검 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 현장에 패드 형태 무릎 보호대를 구매 및 지급하고 사용법 홍보

○ 관리적 개선

- 근골격계질환 방지를 위한 작업 전/후 신체 스트레칭 실시

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) :  루프코일 MT BOX, 케이블헤드 점검 시 낮은 위치에 설치되어 있어 허리 숙임 발생, 선로 구조의 특성상 작업점이 낮아 허리를 숙이거나 쪼그린 자세에서 작업

○ 개선목적(방향) : 허리숙임 작업하는 자세 개선, 근로자 무릎 보호

○ 개선방안(개선계획)

- 패드형태 무릎 보호대 실시

- 무릎 보호대 사용법 홍보

- 작업 전/후 스트레칭 실시 교육

○ 개선비용(소요예산)

- 2024년 안전소모품 예산으로 구매하여 현장관리소에 지급

- 예산금액 : 3,000,000원

○ 추진일정

구 분	2024년
	1/4	2/4	3/4	4/4
패드형태 무릎보호대 지급

비   고

○ 기대효과

-  불편한 자세로 작업시 근골격계 부담 경감 및 무릎 보호

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

승강장안전문사업소

대상

공정번호

No.59

No.61

No.62

No.63

대상

공정명(작업명)

구동부 모터 교체작업

구동부 점검 및 청소

도어부 개폐상태 확인

센서 청소 및 작동상태 점검

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 구동부 덮개를 좀 더 위쪽으로 열리도록 개선하여 작업 시 목 부위의 꺾인 자세가

감소하도록 구동부의 구조 개선이 요구됨

- 사다리의 발판을 좀더 넓게 하거나 바퀴가 달린 stool을 이용함으로써 자세의 안전성

향상과 미끄럼 방지를 위한 패드의 도입으로 작업의 안전성과 자세 개선이 요구됨

- 노선도의 위치를 센서등이 가리지 않는 위치로 옮겨 부착하거나, 스크린 도어에서

제거 등을 통해 작업 자세 개선이 요구됨

○ 관리적 개선

- 작업 간 어깨, 손, 허리 스트레칭 권유

- 주기적 스트레칭 등으로 피로누적 예방

사업기간

2024년~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 불편한 자세와 중량물, 반복적 작업으로 목/어깨, 팔/손목,

허리에서 부담이 나타남

○ 개선목적(방향) : 작업 중 불편한 자세의 신체적 피로도와 부담 정도를 경감시키고자

관련 교육으로 근골격계 질환을 예방하고자 함

○ 개선방안(개선계획)

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 근골격계질환 예방 교육 실시

- 스트레칭 교육 실시

- 이동식 사다리 안전교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 예방 교육
스트레칭 교육
이동식 사디리 안전교육

비   고

발판이 넓은 우마형 사다리도 보유하고 있으나 사다리의 무게,부피 등으로 사용이 저조함

- 장애물검지 센서의 점검은 절차상 가동문이나 비상문을 열고 진행되기 때문에 노선도

부착과는 별개임

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

승강장안전문사업소

대상

공정번호

No.60

대상

공정명(작업명)

도어운반 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 도어의 경량화

- 접이식 운반 카트의 도입 검토

○ 관리적 개선

- 허리, 목, 손목, 팔 스트레칭으로 피로누적 예방

- 도어창고를 역사마다 신설, 승강장에서 가깝도록 설치

- 도어운반을 위한 차량 지원

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 불편한 자세와 힘(중량물)이 요구되는 작업으로 목/어깨, 팔/손목

에서 부담이 높게 나타남

○ 개선목적(방향) : 도어운반 시 중량물(무게)의 부담 저하

○ 개선방안(개선계획)

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 도어운반용 이동식 운반카트 지급

○ 개선비용(소요예산) : 지출

- 예산금액 : 2,000천원(소모품비), 금액 변동가능

- 예산확보방안 : 안전소모품예산 활용

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
수요조사
이동식 운반카트 구매
현장 적용

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

승강장안전문사업소

대상

공정번호

No.64

대상

공정명(작업명)

셀 별 전압, 비중계, 증류수 측정 및 셀 청소

개선권고사항)

○ 공학적 개선

- 증류수를 옮겨 담을 시 호스, 펌프 등을 사용하여 직접적으로 중량물을 취급하지

않도록 개선이 요구됨

- 패드형태 무릎 보호대를 지급된 곳은 사용법 홍보 및 권장 미지급된 곳은 도입 권장

○ 관리적 개선

- 주기적 스트레칭 등으로 피로누적 예방

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 주기적인 축전지의 유지보수 작업 시 셀 수량 만큼 반복되는

작업으로 손과 손목 등에 부담이 되어 근골격계 질환을 초래

할 수 있음

○ 개선목적(방향) : 축전지 교체로 셀 수량을 줄여[380→40] 관리를 용이하게 하여

근골격계 질환 위험을 감소

○ 개선방안(개선계획)

- 대    상: 2호선 당산역 등 10역 축전지

- 기    간: 2023.12.21. ~ 2024.08.23.

- 내    용: 니켈수소(Ni-Mh), 니켈카드뮴(Ni-Cd) 축전지를

밀폐고정형납축전지(Lead Acid)로 교체

- 관련근거: 기술계획처-7337(‘23.9.6.)「1~4호선 승강장안전문 전원장치(UPS,축전지) 개선 계획(안)」

승강장안전문사업소-12175(‘23.10.24.)「[2호선 당산역 등 7역 승강장안전문 연축전지 제작 구매] 시행」

승강장안전문사업소-12175(‘23.11.7.)「[2호선 시청역 등 3역 승강장안전문 재생연축전지 제작구매·설치]

시행」

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액 : 224,752천원 (172,362천원/52,390천원)

○ 추진일정

구 분	2023년	2024년					2025년
	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4		2/4	3/4	4/4
설계 및 발주
개약이행
납품완료 및 현장적용

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 65

대상

공정명(작업명)

전차선 점검 및 지지금구류 조임 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 작업자가 상체와 목을 젖히지 않고 작업할 수 있도록 높이가 조절되는 받침대 지급

- 몽키스패너 사용 시 갑작스러운 힘의 사용에 따른 부하를 경감시키기 위해 자동화된 기기 지급

○ 관리적 개선

- 어깨와 목 부위의 주기적 스트레칭

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

모터카 내 공간이 협소하고 작업대 위에서 작업 시 어깨, 목, 허리에 부담이 되는 불편한 자세유지로 인한 근골격계질환 발생 우려

○ 개선목적(방향)

작업 중 공구 사용 시 불편한 자세를 유지해야 하므로 개선된 공구 사용과 관리적 개선(스트레칭 등)을 통한 근골격계 부담 완화

○ 개선방안(개선계획)

- 작업 전 기지급된 전동공구(임팩트렌치 등)의 올바른 사용 매뉴얼 숙지

- 근골격계질환 예방 교육 및 작업 전․중․후 스트레칭 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
근골격계질환 예방교육

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 66

대상

공정명(작업명)

지하 변전소로 장비 반/출입

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 건축법 의거 계단 재설계(불가하다면, 문 뒤쪽 공간으로 계단이나 다리, 난간 등을 설치해 사고 위험성 제거, 계단실 일부 공간을 철판 등으로 메꾸어 안전사고 예방)

- 저압배전반 큐비클 상부에 ACB(기중차단기) 위치하여 시설개량 시 하부로 이동 설계

- 차단기 리프트 교체

- 중량물 운반용 자동화 리프트 기기 도입

○ 관리적 개선

- 인력으로 중량물을 취급하지 않게끔 근무환경을 필히 개선해야 함

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

변전소로 향하는 계단이 경사가 높고 협소하여 중량물을 취급하기에 위험함

○ 개선목적(방향)

- 계단을 통한 장비(중량물) 반·출입 시 인력 운반 최소화

- 계단 이용 시 미끄러짐, 충돌 방지 등 작업환경 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 계단 미끄럼방지 테이프 부착 및 충돌방지 보호대 부착

- 근골격계질환 예방 교육 및 작업 전․중․후 스트레칭 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
계단 미끄럼방지 테이프 및 충돌방지 보호대 부착
근골격계질환 예방교육

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 67

대상

공정명(작업명)

지하 변전소 내 환경 및 장비 운반 도구

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 차단기 리프트 교체(중량물 운반용 자동화 전동 리프트 기기 도입 등)

- 보조용 받침대 손잡이 추가 혹은 장비 신식으로 교체

- 패드형태 무릎 보호대를 (지급된 곳은) 홍보 및 권장 (미지급된 곳은) 도입 권장

- 장비를 옮길 수 있는 장비 도입(모퉁이에 지지하여 이동, 최대하중 480kg까지 버틸 수 있음)

○ 관리적 개선

- 자세와 중량물에 따른 위험요인이 높아 순간적 힘 사용에 따른 보조도구를 최대한 활용하도록 근무환경 제공 및 교육 필요

- 구조조정으로 인한 인력 부족 문제를 해결해 무리가지 않게 업무 수행하도록 개선

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

자세와 중량물에 따른 위험요인 존재, 누적성 보다는 순간적 힘의 사용에 따른 요통 재해 등 급성의 질환 우려

○ 개선목적(방향)

작업자세 개선 및 장비활용을 통한 근골격계 질환 예방

○ 개선방안(개선계획)

- 기지급된 차단기 리프트(전자동/유압식) 활용

- 패드형태 무릎보호대 시범 구매․지급(12개 관리소 × 2세트 = 24EA)

- 근골격계질환 예방 교육 및 작업 전․중․후 스트레칭 실시

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액: 금360,000원(15,000×24EA)

- 예산확보방안: ‘24년 안전용품 예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
무릎보호대 구매․지급
근골격계질환 예방교육

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 68

대상

공정명(작업명)

변전소 내 장비 점검 및 교체작업

(AC 및 DC, 아크슈트 인출입)

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 중량물 취급 시 보조할 수 있는 기구 도입(모퉁이에 지지하여 이동, 최대하중 480kg)

- 패드형태 무릎 보호대를 (지급된 곳) 홍보, (미지급된 곳) 도입 권장

○ 관리적 개선

- 급성 요통 위험에 대한 보조 도구 사용 등에 대한 교육 실시 및 확인

- 허리 및 신체부위를 반복적, 순간적으로 사용하지 않도록 조치

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

변전소 내 장비 점검시 쪼그린 자세와 중량물에 따른 위험요인 존재, 누적성 보다는 순간적 힘의 사용에 따른 요통 재해 등 급성의 질환 우려

○ 개선목적(방향)

작업자세 개선 및 장비 활용을 통한 근골격계 질환 예방

○ 개선방안(개선계획)

- 기지급된 차단기 리프트(전자동/유압식) 활용

- 패드형태 무릎보호대 시범 구매․지급(12개 관리소 × 2세트 = 24EA)

- 근골격계질환 예방 교육 및 작업 전․중․후 스트레칭 실시

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액: 금360,000원(15,000×24EA)

- 예산확보방안: ‘24년 안전용품 예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
무릎보호대 구매․지급
근골격계질환 예방교육

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 69

대상

공정명(작업명)

전기실 진출입 철제사다리 이용

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 중량물 취급 가능한 리프트 훅 보조장비 배치

- 나선형 계단의 구조적 어려움으로 사람이 중량물을 들고 계단을 오르지 않도록 천장에 호이스트 또는 소형 크레인을 설치하여

‧ 설치된 크레인 또는 호이스트로 중량물을 먼저 위로 올린 후 작업자가 이동하는 방안

‧ 작업자가 계단을 올라간 이후 중량물을 호이스트를 이용하여 올리는 방안 중 효과적인 방안을 선택하도록 하여 계단 이용 시 중량물 취급 동작을 제거

- 장기적으로 전기실 진출입하는 공간 추가 확보해 진출입 환경 개선

○ 관리적 개선

- 인력으로 장비 옮기지 않도록 교육

- 계단 오를 시 안전모 외에 추가 안전 장비 착용 후 진출입

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

수직형 사다리를 통한 터널 전기실 진출입 시 추락위험 및 중량물 취급 어려움

○ 개선목적(방향)

사다리 방호장치 설치로 위험요인 제거 및 인력으로 중량물 취급 최소화

○ 개선방안(개선계획)

- 고정식 사다리 개량 공사를 통한 방호울 및 안전난간 설치(기추진 완료)

- 근골격계질환 예방 교육(중량물 취급 주의사항 등) 및 작업 전․중․후 스트레칭 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
근골격계질환 예방교육

비   고

건축한계, 차량한계 등 열차운행에 지장을 주지 않는 범위내에서 고정식사다리 방호울  설치 가능개소 선정 및 공사 시행

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 70

대상

공정명(작업명)

피뢰기 및 F.R.P 사다리 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 사다리 운반 시 인력 외에 다른 동력을 이용해 운반할 수 있도록 교체

- 작업 시 안전과 정적인 피로 개선을 위해 거치대 혹은 간이 작업대를 배치

○ 관리적 개선

- 정적 피로가 누적되지 않도록 충분한 휴식, 작업 진행할 수 있도록 보장

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

전차선 점검을 위해 F.R.P 사다리를 인력으로 운반 시 부피가 크고 중량물로 목, 허리 등에 순간적인 부담이 높아 근골격계 질환 우려

○ 개선목적(방향)

2020년 근골격계 유해요인조사 결과 도입한 “안전기능 절연사다리” 활용을 통한 작업환경 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 안전기능 절연사다리 사용 교육 시행

- 근골격계질환 예방 교육 및 작업 전․중․후 스트레칭 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
안전기능 절연사다리 활용 교육
근골격계질환 예방교육

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전기1사업소

대상

공정번호

No. 71

대상

공정명(작업명)

맨홀 및 전기실 피트작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 최대한 인력으로 중량물 취급하지 않도록 자동화 전동기기 도입

- 보조용 받침대 손잡이 추가 혹은 장비 신식으로 교체

○ 관리적 개선

- 순간적 힘 사용에 따른 보조 도구를 최대한 활용하도록 근무환경 제공 및 교육

- 구조조정으로 인한 인력부족 문제를 해결해 무리가지 않게 나눠 업무 수행

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

맨홀, 핸드홀 점검 및 배수작업 시 인력으로 뚜껑(중량물)을 개폐하여 요추 등에 무리

○ 개선목적(방향)

외주용역 공사 시행으로 중량물 취급 최소화를 통한 작업환경 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 외부전문 업체 오수처리장비 이용 맨홀청소 및 보수공사 시행

- 작업 전·중·후 근골격계 예방 스트레칭 및 중량물 취급에 대한 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
맨홀청소 및 보수공사(용역)
근골격계질환 예방교육

비   고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상

공정번호

No.65

대상

공정명(작업명)

전차선 점검 및 지지금구류 조임 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 높이조절 가능 받침대, 자동화 기기 도입

○ 관리적 개선

- 작업 전·중·후 스트레칭 실시

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 반복적인 작업으로 인한 근골격계 피로 누적

- 불편한 자세(팔을 어깨 위로 올림, 목을 뒤로 젖힘)로 인한 부하 발생

○ 개선목적(방향)

- 작업자세 개선 및 작업시간 단축을 통해 근골격계 부담 완화

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 기지급된 휴대용 전동공구 등 사용 권장(사용 방법 재교육)

- 관리적 개선

· 정적피로가 누적되지 않도록 충분한 휴식시간 보장

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
작업환경 개선방안 검토
휴대용 전동공구 사용법 교육
작업 전·중·후 스트레칭 실시

비   고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경 개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상공정번호

No.66

대상공정명

지하 변전소로 장비 반/출입

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 차단기 리프트 교체 및 자동화 리프트 도입

○ 관리적 개선

- 근무 환경 개선

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 지하 변전소 내 계단을 통한 장비(중량물) 반·출입시 근골격계(허리, 목 등)에 무리한 부하가 가해짐

○ 개선목적(방향)

- 계단을 통한 장비(중량물) 반·출입시 인력을 통해 운반하지 않도록 업무환경 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 기능실 상부 및 터널을 이용한 장비 반입구를 통해 중량물 반·출입 권장

· 이동용 수레 및 엘리베이터 적극 사용 권장

- 관리적 개선

· 산업안전보건교육 시 근골격계 질환 예방교육 병행실시

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산): 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
작업환경 개선방안 검토
중량물 반·출입 안전교육
작업 전·중·후 스트레칭 실시

비고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상

공정번호

No.67

대상

공정명(작업명)

지하 변전소 내 환경 및 장비 운반 도구

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 차단기 리프트 교체, 보조용 받침대 개선, 패드 형태 무릎 보호대 사용

○ 관리적 개선

- 근무 환경 개선 및 교육시행

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 변전소 내 중량물(GCB, VCB, 아크슈트 등) 운반작업 시 기존 리프트가 오래되어 (무게, 손잡이 불편함 등) 허리와 손목 등에 부담이 높음

○ 개선목적(방향)

- 노후된 장비를 개선하여 근골격계 위험요인 제거 및 주기적인 스트레칭을 통한 근골격계 질환 관리

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 차단기용 리프트 선반 제작 설치 기 시행중(필요개소 추가 설치 진행중)

· 패드형 무릎보호대 지급(15개 전기관리소 × 4개 조 = 60EA)

- 관리적 개선

· 산업안전보건교육 시 근골격계 질환 예방교육 병행실시

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산)

- 차단기용 리프트 선반 설치

· 예산금액 : 금500,000원(1EA 당)

· 예산확보방안 : 2024년 수선유지비 예산 사용

- 패드형 무릎보호대

· 예산금액 : 금840,000(추후 변동 가능)

· 예산확보방안 : 2024년 안전용품 예산 사용

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
무릎보호대 수요조사 실시
무릎보호대 구매
현장 적용
차단기용 리프트 선반 설치
작업 전·중·후 스트레칭 실시

비   고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상

공정번호

No.68

대상

공정명(작업명)

변전소 내 장비 점검 및 교체작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 패드 형태 무릎 보호대 사용, 리프트 도입

○ 관리적 개선

- 도구에 대한 교육시행

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 변전소 내 중량물(GCB, VCB, 아크슈트 등) 운반작업 시 기존 리프트가 오래되어 (무게, 손잡이 불편함 등) 허리와 손목 등에 부담이 높음

○ 개선목적(방향)

- 노후된 장비를 개선하여 근골격계 위험요인 제거 및 주기적인 스트레칭을 통한 근골격계 질환 관리

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 차단기용 리프트 선반 제작 설치 기 시행중(필요개소 추가 설치 진행중)

· 패드형 무릎보호대 지급(15개 전기관리소 × 4개 조 = 60EA)

- 관리적 개선

· 산업안전보건교육 시 근골격계 질환 예방교육 병행실시

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산)

- 차단기용 리프트 선반 설치

· 예산금액 : 금500,000원(1EA 당)

· 예산확보방안 : 2024년 수선유지비 예산 사용

- 패드형 무릎보호대

· 예산금액 : 금840,000(추후 변동 가능)

· 예산확보방안 : 2024년 안전용품 예산 사용

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
무릎보호대 수요조사 실시
무릎보호대 구매
현장 적용
차단기 리프트 선반 설치
작업 전·중·후 스트레칭 실시

비   고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상

공정번호

No.69

대상

공정명(작업명)

전기실 진출입 철제사다리 사용

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 천장에 호이스트 또는 소형 크레인 설치 권장

○ 관리적 개선

- 중량물 및 안전장비 취급 교육시행

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 철제사다리를 통해 진·출입하는 전기실에 장비(중량물) 운반 시 근골격계(허리, 목 등)에 무리한 부하 발생

○ 개선목적(방향)

- 계단을 통한 장비(중량물) 반·출입시 인력을 통해 운반하지 않도록 업무환경 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 터널 구조상 천장에 호이스트 또는 소형 크레인 설치 불가

- 관리적 개선

· 산업안전보건교육 시 중량물․안전장비 취급 및 근골격계 질환 예방교육 병행실시

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
중량물․안전장비 취급 교육 근골격계 질환 예방교육 실시
작업 전·중·후 스트레칭 실시

비   고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상

공정번호

No.70

대상

공정명(작업명)

피뢰기 및 F.R.P 사다리 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 간이 작업대 배치

○ 관리적 개선

- 스트레칭 포함 충분한 휴식 권장

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- F.R.P 사다리 운반 및 상부 작업 시 불편한 자세로 인한 근골격계 부담

○ 개선목적(방향)

- 작업자세를 유지하는 동안 발생하는 정적 피로 요인 제거

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 선로를 이용해서 F.R.P 사다리 운반하도록 권장

- 관리적 개선

· 정적피로가 누적되지 않도록 작업 중 충분한 휴식시간 부여

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
작업환경 개선방안 검토
F.R.P 사다리 작업 안전교육
작업 전·중·후 스트레칭 실시

비   고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

전기처

주관부서②

전기2사업소

대상

공정번호

No.71

대상

공정명(작업명)

맨홀 및 전기실 피트 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 리프트 도입, 보조용 받침대 개선

○ 관리적 개선

- 중량물 취급 교육시행

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 맨홀, 핸드홀 점검 및 배수작업 시 인력으로 뚜껑(중량물)을 개폐함

○ 개선목적(방향)

- 핸드홀 및 트로프 뚜껑 경량화를 통한 근골격계 위험부담 감소

- 보호대 지급을 통한 작업자세 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 공학적 개선

· 차량기지구내 전기시설물 보강공사 시 핸드홀 소형, 경량화 진행중

· 수전맨홀 점검 및 배수작업 용역 발주 진행중

- 관리적 개선

· 산업안전보건교육 시 중량물 취급교육 및 근골격계 질환 예방교육 병행실시

· 작업 전·중·후 어깨와 목 주위 주기적 스트레칭 시행(스트레칭 자료 배포)

○ 개선비용(소요예산)

- 예산금액 : 금86,000,000원

- 예산확보방안: 전기2사업소-3536(2024. 3. 19.) 「공사 발주 시행[차량기지구내 전기시설물 보강공사]」

○ 추진일정

구 분	2024년
	2/4	3/4	4/4
현장조사 및 자재준비
핸드홀 덮개 도색 및 교체
맨홀 점검 및 배수(용역)
작업 전·중·후 스트레칭 실시
중량물․안전장비 취급 교육 근골격계 질환 예방교육 실시

비   고

○ 없음

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전자사업소

대상

공정번호

(붙임#-1 엑셀파일 참고)

No.72

대상

공정명(작업명)

동전처리장치 이동 및 교체작업

개선권고사항

(보고서_부록의 개선의견 기재, 공통사항인 경우 묶어서 기재 가능)

○ 공학적 개선

- 중량물을 들어서 수평으로 이동할 수 있도록 높낮이 조절 가능한 대차 지급

- 앉거나 쪼그린 작업에서 사용할 간이 작업 의자와 패드형태 무릎보호대를 지급된

곳은 사용법 홍보 및 권장, 미지급된 곳은 도입 권장

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 허리, 다리 부위 스트레칭

사업기간

(소속에서 자율판단)

2023년 완료

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

(개선권고사항에 대한 추진계획 제출)

○ 개선필요성(문제점) :  중량물 이동 및 바닥면으로 부터 근접한 위치에서 이루어지는     작업으로, 쪼그려 앉은 자세와 허리 숙임 자세 등에 의해 무릎 및 허리, 목 등에        불편함을 초래

○ 개선목적(방향) : 바닥면에 쪼그려서 작업하는 자세 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 높낮이 조절가능 이동식대차의 사용빈도(월 3회) 감안 이동성을 고려하여 기 지급

사용중인 캐리어 이용

- 간이 작업의자 및 무릎보호대 보다는 휴대성, 사용편의성 고려 접이식 방석 지급

- 2인1조 작업 및 스트레칭 실천 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 23년 구매 완료

- 예산금액(접이식 방석) : 29천원(소모품비)

○ 추진일정

구 분	2023년		2024년				2025년
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
휴대용 접이식 방석 분배 완료

비   고

기 지급된 무릎보호대 대신 휴대성이 좋은 접이식 방석 개선 지급 완료

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전자사업소

대상

공정번호

(붙임#-1 엑셀파일 참고)

No.73

대상

공정명(작업명)

플랩모듈 이동 및 교체작업

개선권고사항

(보고서_부록의 개선의견 기재, 공통사항인 경우 묶어서 기재 가능)

○ 공학적 개선

- 앉거나 쪼그린 작업에서 사용할 간이 작업 의자와 패드형태 무릎보호대를 지급된

곳은 사용법 홍보 및 권장, 미지급급된 곳은 도입 권장

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 허리, 다리 스트레칭

사업기간

(소속에서 자율판단)

2023년 완료

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

(개선권고사항에 대한 추진계획 제출)

○ 개선필요성(문제점) : 개집표기 사이 협소한 공간에서 이루어지는 작업으로, 쪼그려      앉은 자세와 허리 숙임 자세 등에 의해 무릎 및 허리, 목 등에 불편함을 초래

○ 개선목적(방향) : 바닥면에 쪼그려서 작업하는 자세 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 간이 작업의자 및 무릎보호대 보다는 휴대성, 사용편의성 고려 접이식 방석 지급

- 2인1조 작업 및 스트레칭 실천 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 23년 구매 완료

- 예산금액(접이식 방석) : 29천원(소모품비)

○ 추진일정

구 분	2023년		2024년				2025년
	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
휴대용 접이식 방석 분배 완료

비   고

기 지급된 무릎보호대 대신 휴대성이 좋은 접이식 방석 개선 지급 완료

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

전자사업소

대상

공정번호

(붙임#-1 엑셀파일 참고)

No.74

대상

공정명(작업명)

동전방출기 수리 작업

개선권고사항

(보고서_부록의 개선의견 기재, 공통사항인 경우 묶어서 기재 가능)

○ 공학적 개선

- 작업공간이 협소하고 아이템 수가 많으므로, 대부분의 아이템을 작업자가 신체적

불편함 없이 작업할 수 있도록 회전형 작업판(20kg 이상 하중, 이동 가능형) 지급

○ 관리적 개선

- 주기적 스트레칭 등으로 피로 누적 예방

사업기간

(소속에서 자율판단)

2024~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

(개선권고사항에 대한 추진계획 제출)

○ 개선필요성(문제점) : 협소한 작업공간, 불편한 자세로 인해 목/어깨, 허리, 손목/

팔꿈치 등에 불편함을 초래

○ 개선목적(방향) : 작업자 신체적 치수별로 높낮이 조절 가능한 작업대 및 보조기구      사용하여 작업자세 개선

○ 개선방안(개선계획)

- 높낮이 조절형 책상 및 여러 각도에서 작업이 가능한 회전형 작업판 지급

- 주기적 스트레칭 실천 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 3,650천원

- 회전형 작업판 : 150천원(소모품비)

- 높낮이 조절형 작업대 : 3,500천원(공기구비품)

○ 추진일정

구 분	2024년				2025년				2026년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
회전형 작업판 지급
높낮이 조절형 작업대 추가 지급

※ 높낮이 조절형 책상 : 공기구비품 예산 확보 따라 순차적 지급 예정

비   고

높낮이 조절이 가능한 책상 지급 및 다각도에서 작업이 가능한 회전형 작업판 지급

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도	2023년	주관본부	기술본부	주관부서①	기술계획처
				주관부서②	토목사업소
대상 공정번호	No.75	대상 공정명(작업명)	고소차 이용 고가구조물 하자 점검
개선권고사항	○ 공학적 개선 - 고소차 내부공간의 확보가 어려운 구조적 한계를 작업 시에 등 부위를 지지할 수 있는 추가적인 등받침대를 끼우는 형태의 탈착식 보조 도구를 도입하는 방안에 대한 검토를 제안함. - 추후 새로운 고소차 도입 시 내부 공간/규격 확대를 통한 자세 유연성 확보 및 정적 피로를 경감 ○ 관리적 개선 - 고소차 조작에 대한 조종 전담/전문 인력의 배치가 필요할 것으로 보임. - 육안점검 및 망치질 수행 인력 피로 누적을 경감시키기 위해 순환적인 인력 배치가 필요할 것으로 보임
사업기간	2024년		단기(1년이내) □중기(1~3년) □장기(3년 이상)
개선 계획	○ 개선필요성(문제점) : - 고소차 탑승 시 불편한 자세(목이 젖힘)를 반복적으로 점검 수행 : 불편한 목 자세 유발 - 고소차 조작이 서툴러 오작동 가능성에 따른 심적 부담이 큼 : 전담/전문 인력 및 순환적 인력 배치 필요. ○ 개선목적(방향) : 작업 중 불편 및 경직된 자세로 인한 근골격계 위험 최소화 ○ 검토결과 - 공학적 개선 사항 : 고소작업차 바스켓 탑승 점검은 주로 거더 사이 등 협소한 공간 및 각종 지장물이 많은 장소에서 점검이 이루어지고 있는 실정이므로 추가적인 등받침대 도입은 오히려 2차 안전사고가 우려되며, 점검자에게 불안감과 피로를 증가시킬 수 있음. 따라서 추가적인 등받침대 도입은 불가하며, 추후 신규고소차 도입 시 내부 공간/ 규격 확대 검토 예정. - 관리적 개선 사항 : 고소작업차 도입 시 토목 분야 직원을 대상으로 조작방법에 대한 교육(‘20년, ’22년)을 실시하였으며 바스켓 탑승 시 숙련자 동행 2인이 점검을 하므로 비숙련자에 대한 교육이 주기적으로 실시되고 있는 실정임. 또 육안점검 등 피로 누적을 경감시키기 위한 순환적인 인력 배치는 주기적으로 실시하고 있음. ○ 기 타: 관리소(고소차 점검) 개선 요청 사항 - 안전보호구 추가 지급: 무릎보호대, 손목보호대, 보안경 - 지급시기: ’23년 4월 중으로 지급 예정
비 고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

정보통신1사업소

대상

공정번호

No.76

No.77

No.78

No.80

No.81

No.83

대상

공정명(작업명)

UPS 축전지 작업

열차무선기지국 장치 점검

각종 통신장비 필터류 교체작업

역무실/i센터 방송장치 및 하부 통신 시설물, 배선반 점검

UPS/축전지 방전시험 및 각 터미널 단자 상태 확인 작업

본선/열차/역사내 LTE-R 장비 성능관련, 계측기 측정 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 앉거나 쪼그린 작업에서 사용할 간이 작업 의자와 무릎 보호대를 지급된 곳은 사용법 홍보 및 미지급된 곳은 도입 권장

- 계측기를 한쪽 어깨로 짊어짐에 따라 발생하는 부하를 경감하기 위해 양쪽 어깨에 멜 수 있는 가방 도입

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 허리, 다리 부위 스트레칭

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- REBA 평가 최종점수가 5~10점으로 위험단계로 조치가 필요한 작업으로 평가됨

- 작업점의 위치가 낮아 목 숙임 및 허리 숙임 발생, 쪼그리는 자세가 취해지고, 이로 인한 다리 부위 부담이 높으며 목의 분석에서 부담이 높게 나타남

○ 개선목적(방향)

- 작업 중 불편사항을 개선하여 작업자의 신체적 피로도와 부담 정도를 경감시키고자 함

○ 개선방안(개선계획)

- 간이 작업의자 및 무릎보호대 사용

- 계측기 운반 시 백팩 사용

- 작업 전/중/후 스트레칭 실시

- 안전교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

- 작업용 소형의자 및 무릎 보호대 기지급(’22. 6.)

- 정보통신1사업소-5914(2022. 6. 21.)「무릎 보호대 등 2종 안전소모품 소액구매(정정)」

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
간이 작업의자 및 무릎보호대 사용
계측기 운반 시 백팩 사용
작업 전/중/후 스트레칭 실시
안전교육 실시

비   고

2분기 내 근골격계질환 예방 교육 실시 예정(산업안전보건교육 병행)

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

정보통신2사업소

대상

공정번호

No.76, 77, 78,

80, 81, 83.

대상

공정명

(작업명)

UPS 축전지 작업 등 6건

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 쪼그린 작업자세로 인한 부담을 경감시키기 위해 앉아서 작업할 수 있는 접이식/

앉은뱅이 의자 도입

- 쪼그리더라도 한쪽 무릎이 바닥에 지지될 수 있도록 돕는 패드형태 무릎 보호대를

지급 권장하며 기 지급된 곳은 사용법 홍보

- 협소한 작업공간에 따른 정적 피로를 예방하기 위해 여유로운 작업공간 확보

○ 관리적 개선

- 작업 전후 피로 경감을 위한 충분한 스트레칭 실시

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) :

- REBA 평가 최종점수가 5~10점으로 공정에 따라 위험수준이 높은 작업이 있으며,

빠른 개선조치가 필요함

- 쪼그려 앉아서 작업함에 따라 발목, 무릎, 허리에 부담 발생

- 장시간 작업 시 상지 질환 초래할 가능성 있음

○ 개선목적(방향) :

- 작업 중 불편사항을 개선하여 작업자의 신체적 피로도와 부담정도를 경감시키고

안전교육 및 스트레칭 안내 등 작업 전후로 근골격계질환을 예방하고자 함

○ 개선방안(개선계획)

- 작업자 대상 근골격계질환 예방관련 교육 실시 및 작업 전,후 스트레칭 지속 실시

추진

- 간이 작업의자 구매 및 사용예정

○ 개선비용(소요예산) :

- 무릎 보호대 기지급 완료(’21. 12.)

✓ 정보통신2사업소-9636(21. 10. 18.)「안전소모품(무릎보호대 등 5종 구매」

- 간이 작업의자 구매 예산금액: 766천원([매]일반운영/사무/소모품비/기타)

✓ 수량 : 161개(155역사 6기지 통신기계실)

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
간이 작업의자 구매
근골격계 질환 예방교육
무릎 보호대 착용 권고

비   고

근골격계 질환 예방교육 24년 2/4 분기 실시 예정

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

정보통신1사업소

대상

공정번호

No.79

No 82

대상

공정명(작업명)

대합실 등 스피커 교체

역사 내 스피커 교체 및 천장/벽체 절연저항 측정 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 작업위치가 널리 퍼져 있고 위치가 정형화되어 있지 않아 공학적 개선 어려움

○ 관리적 개선

- 목과 상체를 뒤로 젖히고 팔을 어깨 위로 들어 올리는 작업의 반복에 따른 피로를 예방/경감하기 위해 주기적으로 스트레칭 실시

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점)

- 작업 빈도는 많이 없으나, 사다리를 이용하며 허리, 목 젖힘 등의 자세를 취함

- 목/어깨 부위 부담이 높으며 팔의 분석에서 부담이 높게 나타남

○ 개선목적(방향)

- 작업 중 불편사항을 개선하여 작업자의 신체적 피로도와 부담 정도를 경감시키고자 함

○ 개선방안(개선계획)

- 작업 전/중/후 스트레칭 실시

- 안전교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
작업 전/중/후 스트레칭 실시
안전교육 실시

비   고

2분기 내 근골격계질환 예방 교육 실시 예정(산업안전보건교육 병행)

근골격계 유해요인조사결과

작업환경개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

기술계획처

주관부서②

정보통신2사업소

대상

공정번호

No.79, 82

대상

공정명

(작업명)

- 대합실 등 스피커 교체

역사 내 스피커 교체 및 천장/벽체 절연저항 측정 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 작업 대상물의 위치가 널리퍼져있고, 천장에 고정되어 있어, 작업장 구조 변경

등의 공학적 개선이 어려움

- 사다리 운반에 따른 부담경감을 위해 바퀴가 달려있으며 경량화된 사다리 도입

○ 관리적 개선

- 목과 상체를 뒤로 젖히고 팔을 어깨 위로 들어올리는 작업의 반복에 따른

피로를 예방/경감하기 위해 주기적으로 스트레칭을 할 수 있는 세션 도입

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) :

- REBA 평가 최종점수가 9점 이상으로 위험수준이 높으며, 개선조치가 곧

필요한 작업으로 평가됨

- 목/어깨, 손목/팔꿈치 등 팔의 부담이 높게 나타남

○ 개선목적(방향) :

- 작업 중 불편사항을 개선하여 작업자의 신체적 피로도와 부담정도를 경감시키고

안전교육 및 스트레칭 안내 등으로 작업 전후로 근골격계질환을 예방하고자 함

○ 개선방안(개선계획)

- 작업자 대상 근골격계질환 예방관련 교육 실시

- 작업 시작 전,후 근골격계 질환 예방을 위한 스트레칭 지속적으로 추진

○ 개선비용(소요예산) : 비예산

○ 추진일정

구 분	2024년			2025년				2026년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 질환 예방교육
작업 전.후 스트레칭 실시

비   고

- 바퀴달린 사다리의 경우, 일부 관리소 구매이력 있으나 작업환경의 협소함 및

사다리의 무게/부피로 인해 휴대성, 이동성이 불편한바 사용률이 저조함

- 근골격계 질환 예방교육 24년 2/4 분기 실시 예정

근골격계 유해요인조사결과

작업환경 개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

궤도장비사업소

주관부서②

신정궤도장비

대상공정번호

No.84

대상공정명

밀링툴 교환작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 무릎 보호대 제공

- 차량 하부 작업 특성상 공학적 개선의 어려움이 있으며 관리적 개선 방안 필요함

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭

- 현재 작업/휴식의 자율적 조절성에 대하여 스트레칭을 포함한 짧은 휴식을 자주 취하는 것이 피로누적의 예방에 바람직함을 교육 및 권장

사업기간

2024년

단기(1년이내)  □중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 낮은 위치의 중량물 교환

○ 개선목적(방향) : 작업자의 자세

○ 개선방안(개선계획)

- 2인 1조 교대 작업으로 사용부위 부담 최소화

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 근골격계 위험 요인 교육 실시

- 무릎보호대를 통해 앉거나 쪼그린 작업에서의 부담 저하

○ 개선비용(소요예산) :

- 예산금액 : 2,190천원(타 개선공정 포함예산)

- 예산확보방안 : 안전소모품 예산 사용

○ 추진일정

구 분	2024년			2022년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 질환 예방 교육실시
패드형 무릎보호대 구매 및 적용

추진결과

□ 추진완료          추진 중        □ 장기개선과제

이행률

%

비고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경 개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

궤도장비사업소

주관부서②

신정궤도장비

대상공정번호

No.85

대상공정명

밀링툴 교환작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 높낮이 조절 가능한 작업대 도입

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭

- 현재 작업/휴식의 자율적 조절성에 대하여 스트레칭을 포함한 짧은 휴식을 자주 취하는 것이 피로누적의 예방에 바람직함을 교육 및 권장

사업기간

2024년~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 긴 시간 동안 불편한 자세로 작업 수행

○ 개선목적(방향) : 작업자의 어깨 및 손목의 부담이 다소 높음

○ 개선방안(개선계획)

- 기존 보유하고 있는 테이블 리프트를 활용하여 작업 수행

- 2인 1조 교대 작업으로 사용부위 부담 최소화

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 근골격계 위험 요인 교육 실시

○ 개선비용(소요예산) : 없음

○ 추진일정

구 분	2024년			2022년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 질환 예방 교육실시

추진결과

□ 추진완료          추진 중        □ 장기개선과제

이행률

%

비고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경 개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

궤도장비사업소

주관부서②

신정궤도장비

대상공정번호

No.86,87,88

대상공정명

필터교환작업(엔진오일,연료,에어)

구동부 그리스 주입

접속부 이완 점검 및 조임 정비 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 무릎 보호대 제공

- 작업 특성상 공학적 개선의 어려움이 있으며 관리적 개선 방안 필요함

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭

- 현재 작업/휴식의 자율적 조절성에 대하여 스트레칭을 포함한 짧은 휴식을 자주 취하는 것이 피로누적의 예방에 바람직함을 교육 및 권장

사업기간

2024년~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 불편한 자세로 작업 수행

○ 개선목적(방향) : 작업자의 충분한 휴식 및 보호구 착용

○ 개선방안(개선계획)

- 2인 1조 교대 작업으로 사용부위 부담 최소화

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 근골격계 위험 요인 교육 실시

- 무릎보호대를 통해 앉거나 쪼그린 작업에서의 부담 저하

○ 개선비용(소요예산) : 지출

- 예산금액 : 2,190천원(타 개선공정 포함예산)

- 예산확보방안 : 안전소모품예산 활용

○ 추진일정

구 분	2024년			2022년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 질환 예방 교육실시
패드형 무릎보호대 구매 및 적용

추진결과

□ 추진완료          추진 중        □ 장기개선과제

이행률

%

비고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경 개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

궤도장비사업소

주관부서②

천왕궤도장비

대상공정번호

No.89

대상공정명

연마석 교환작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 무릎 보호대 제공

- 작업 특성상 공학적 개선의 어려움이 있으며 관리적 개선 방안 필요함

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭(손목 부위 스퀴즈볼 사용권장)

- 현재 작업/휴식의 자율적 조절성에 대하여 스트레칭을 포함한 짧은 휴식을 자주 취하는 것이 피로누적의 예방에 바람직함을 교육 및 권장

사업기간

2024년~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 관절에 무리가 가는 자세로 신체에 부담

○ 개선목적(방향) : 작업자의 충분한 휴식 및 보호구 착용

○ 개선방안(개선계획)

- 2인 1조 교대 작업으로 사용부위 부담 최소화

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 근골격계 위험 요인 교육 실시

- 무릎보호대를 통해 앉거나 쪼그린 작업에서의 부담 저하

○ 개선비용(소요예산) : 지출

- 예산금액 : 2,190천원(타 개선공정 포함예산)

- 예산확보방안 : 안전소모품예산 활용

○ 추진일정

구 분	2024년			2022년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 질환 예방 교육실시
패드형 무릎보호대 구매 및 적용

추진결과

□ 추진완료          추진 중        □ 장기개선과제

이행률

%

비고

근골격계 유해요인조사결과

작업환경 개선 관리카드

측정연도

2023년

주관본부

기술본부

주관부서①

궤도장비사업소

주관부서②

천왕궤도장비

대상공정번호

No.90

대상공정명

슬러지 제거 작업

개선권고사항

○ 공학적 개선

- 무릎 보호대 제공

- 작업 특성상 공학적 개선의 어려움이 있으며 관리적 개선 방안 필요함

○ 관리적 개선

- 작업 전후 목, 어깨, 손목 부위 스트레칭(손목 부위 스퀴즈볼 사용권장)

- 현재 작업/휴식의 자율적 조절성에 대하여 스트레칭을 포함한 짧은 휴식을 자주 취하는 것이 피로누적의 예방에 바람직함을 교육 및 권장

사업기간

2024년~2026년

□단기(1년이내)  중기(1~3년)  □장기(3년 이상)

개선계획

○ 개선필요성(문제점) : 관절에 무리가 가는 자세로 신체에 부담

○ 개선목적(방향) : 작업자의 충분한 휴식 및 보호구 착용

○ 개선방안(개선계획)

- 2인 1조 교대 작업으로 사용부위 부담 최소화

- 작업 계획 시 충분한 휴식시간을 산정하고 주기적 스트레칭 실시

- 근골격계 위험 요인 교육 실시

- 무릎보호대를 통해 앉거나 쪼그린 작업에서의 부담 저하

○ 개선비용(소요예산) : 지출

- 예산금액 : 2,190천원(타 개선공정 포함예산)

- 예산확보방안 : 안전소모품예산 활용

○ 추진일정

구 분	2024년			2022년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
근골격계 질환 예방 교육실시
패드형 무릎보호대 구매 및 적용

추진결과

□ 추진완료          추진 중        □ 장기개선과제

이행률

%

비고