창의제안

수도관 누수 사전 예방을 위한  서울형 누수 리스크 지도 개발

내  용  요  약

○ 상수도관 유지관리는 막대한 비용과 기간이 소요되므로 경제성 평가를 통한 합리적인 추진 방안 필요하므로, 최근 5년간 대형 수도관을 대상으로 누수 발생 관련 우리시 실정에 맞는 누수 발생 리스크 지도를 개발하여 누수 사전 예방에 활용코자 함

제  안  내  용

▢ 제안개요

제안구분	제안날짜	제안번호	실행여부	제안결과
본인업무 제안	2022-05-04	585121	- 진행 중	-

▢ 제안배경

○ 최근 수도관 노후화로 인해 누수사고가 발생하고 있음

○ 누수 다발 지역 및 소블록별 누수 주위 평가 추진이 어려운 상태이며, 누수 다발 지역의 경우 한눈에 확인할 수 없어 집중 관리에 애로 사항이 있음

- 과거 "하수냄새민원지도", "동파지도" 등 개발하여 사전 예방책 마련

- 최근 "서울형 토양부식지도"도 제작하여 정책지도에 오픈하여 시민에게 공개한 사례가 있어, 누수 지도는 매우 중요한 것임

○ 국내 최초로 300mm 이상 대형 상수도관 누수에 대해 서울시 전 지역의 누수 현황을 한눈에 볼 수 있으므로 중요하고, 유용한 자료로 활용이 가능

▢ 제안내용

○ 300mm 이상 수도관 최근 5년 누수 자료 분석을 바탕으로 사고 위험도, 파급력 등을 고려한 관로에 대한 누수 발생 리스크 평가

‣ 관노후, 매설년수, 누수빈도, 단수범위 등 주요인자 선정

‣ 통계, 머신러닝 기술을 활용한 합리적인 리스크 등급 평가(예, 1~5등급)

○ 300mm 이상 수도관 최근 5년 누수 자료 분석 바탕으로 우리시  수도사업소별, 블록별, 구별 다양한 누수 지도 개발

‣ 누수 발생 빈도, 누수 부위, 누수 발생 리스크 등급 등에 따른 시각화

‣ GIS와 연계하여 색상별, 심벌 등 구분(본청 공간정보담당관 협업)추진

※ 시각화 사례

<서울형 토양부식 지도>         <하수 냄새 지도>

○ 누수 사전 예방 관리 방안 마련

-  누수 유형별 원인에 따른 대응 메누얼 제작 등

‣ 물리적, 환경적, 운영적 요인별 대응 방안

‣ 리스크 평가를 통한 등급별 교체 등 계량 우선 순위 선정 방안

‣ 누수 원인별, 부위별 보수공법 및 유지관리 방안

▢ 기대효과

○ 서울형 누수 지도 개발로 누수다발지역 누수 사고 사전 예방

○ 누수사고 사전 예방으로 단수없이 시민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

○ 300mm 이상  대형 상수도관 관리방안 마련 토대

○ 전국 지자체별 누수 등급화 지도 개발 제시(전국 횡단전개 가능)

▢ 실행부서

○ 상수도사업본부 서울물연구원 수도연구부 배급수연구과

【제안자】- 공동제안인 경우 공동제안자 병기

소 속	직렬	직급	생년월일	이름	기여(%)	연락처(사무실, 휴대폰)
상수도사업본부 서울물연구원 수도연구부 배급수연구과	환경연구사	-	78. 09. 09.	한금석	80	3146-1829 *************
상수도사업본부 서울물연구원 수도연구부 배급수연구과	공업연구사	-	72. 04. 20.	김성재	20	3146-1823 *************