(기관명)15년도 청소근로환경시설 개선계획

청소근로자 현황

시설명	계	여성	남성	간접고용			직접고용
				용역	파견	기타	정규직	기간제	기타
계	4	3	1	-	-	-	1	-	3 (촉탁계약직)

청소근로환경시설(휴게시설, 세면․목욕시설, 세탁시설, 탈의시설) 현황

시설명	시설면적 (㎡)	휴게시설 위치(층)	휴게실 면적 (㎡)	이용자(명)			환기시설 유 무	냉난방 유 무	휴게실 표찰명	사물함 개수
				계	여성	남성
청소근로환경시설	30	지하1층	30	4	3		○	○	○	3

시설명	세면․목욕시설	세탁시설	탈의시설	식사장소	비 고
청소근로환경시설	6.53			외부식사	남자 청소근로자는 경비근로자 환경시설 (21.68㎡) 공동사용

문제점(개선 필요사항)

○ ‘13~’14년도에 시설개선 및 필수비품 구매

청소근로환경시설 개선계획

○ ‘13~’14년도에 시설개선 및 필수비품 구매

붙임 : 청사별 ‘휴게공간 주요 점검항목(Check List)’ 조사결과서

작 성 자	역사도심관리과장 : 김해성 ☎8485 도심관리팀장 : 임학본 ☎8505 담당 : 임영준☎8508

광화문광장청소근로자 휴게공간 자체 점검결과

점 검 일	2014. 11. 5
점검대상	청소근로자 환경시설
점 검 자	소속 : 역사도심관리과	직급 : 공업7급	성명 : 임영준	연락처 : 2133-8508

1		휴게･탈의실

구 분		점검항목	그렇다	아니다
공 간	위치	작업공간에서 휴게실까지 3 ~ 5분 이내로 이동가능한가?	◯
		사무근로자와 동선이 혼재되지 않는 독립된 공간인가?	◯
		휴게공간이 지상에 위치하여 있는가?		◯
	규모	1인당 권장면적인 5㎡를 만족하는가?	◯
		근로자인원에 따라 충분한 공간을 제공하고 있는가?	◯
	공간구성	휴게실, 탈의실, 세면·샤워실, 세탁실이 일체형으로 구성되어 있는가?	◯
		성별에 따라 사용공간이 구분되어 있는가?	◯
		청소근로자 전용 휴게․탈의실이 마련되어 있는가?	◯
		청소근로자 휴게공간임을 한눈에 알아볼 수 있는 표찰이 부착되어 있는가?	◯
		청소도구 수납공간은 별도로 마련되어 있는가?	◯
환 경	실내조명	조명효율이 높은 LED를 사용하고 있는가?		◯
		휴게공간에 적합한 조도인 60 ~ 150LUX를 준수하고 있는가?	◯
	실내온도･공기	냉·난방 시설을 갖추고 있는가?	◯
		온도조절기가 실내에 설치되어 있는가?	◯
		실내 적정온도를 유지하고 있는가? (여름철 : 26 ~ 28˚C, 겨울철 : 18 ~ 22˚C)	◯
		적정습도인 50 ~ 55%를 유지하고 있는가?	◯
		환기를 위한 창이나 기계식 환기설비를 갖추고 있는가?	◯
	실내소음	50dB의 소음허용 기준을 준수하고 있는가?	◯
		소음으로 인한 스트레스나 정서적 불안정이 발생하지 않는가?	◯
디자인	마감재료	바닥난방시설이 되어 있으며 온도조절에 용이한가?		◯
		근로자의 건강을 고려한 친환경 재료를 사용하였는가?	◯
		바닥과 벽은 오염에 강하며 청소하기 쉬운 재료로 되어있는가?	◯
		바닥재의 패턴은 복잡하지 않고 간결한가?	◯
	실내색채	벽체의 색은 눈부심이 없고 시각적으로 혼란을 주지 않는가?	◯
		실내색채는 색의 효과를 고려하여 심리적 안정감을 주는가?	◯
	가구비품	가구배치는 근로자의 동선 및 사용빈도를 충분히 고려하였는가?	◯
		냉장고가 비치되어 있는가?	◯
		전자레인지 및 전기포트 등 간단한 식사를 위한 비품이 구비되어 있는가?	◯
		일상복과 작업복을 분리수납할 수 있는 개인사물함이 있는가?	◯
		간단한 작업도구들을 수납할 수 있는 도어형 수납공간이 있는가?	◯
		5인 이상의 경우 싱크대가 설치되어 있는가?	◯

2		세면･목욕실(샤워실)

구 분	점검항목	그렇다	아니다
공간구성	세면/목욕실(샤워실)이 있는가?	◯
	남녀의 공간사용이 구분되어 있는가?	◯
	청소근로자 전용 세면․목욕실(샤워실)이 마련되어 있는가?	◯
사용 및 관리	근로자들이 원하는 시간에 편리하게 이용가능한가?	◯
	세면/목욕실(샤워실)의 물빠짐은 용이한가?	◯
	청결하게 잘 관리되고 있는가?	◯
	근로자 인원에 적정한 샤워꼭지가 설치되어 있는가? (근로자 인원의 1/3 ~ 1/2)	◯
	환기를 위한 창이나 환풍시설이 설치되어 있는가?	◯
	목욕실용 임시 수납장이 구비되어 있는가?	◯
	욕실에 적합한 조도인 30 ~ 60Lux를 준수하고 있는가?	◯

3		세탁실

구 분	점검항목	그렇다	아니다
공간구성	별도의 세탁공간을 갖추고 있는가?	◯
	청소근로자 전용 세탁실이 마련되어 있는가?	◯
	빨래 건조대 및 건조시킬 수 있는 공간은 충분한가?	◯
사용 및 관리	근로자 인원에 적정한 세탁기 수가 비치되어 있는가? (10인당 1개)	◯
	근로자들이 원하는 시간에 편리하게 이용가능한가?	◯
	청결하게 잘 관리되고 있는가?	◯
	세탁실의 물빠짐은 용이한가?	◯
	세탁에 필요한 세제 및 비품은 항시 갖추어져 있는가?	◯
	세탁실에 적합한 조도인 150 ~ 300Lux를 준수하고 있는가?	◯