건설공사장 안전점검 결과보고['22. 03. 24.(목)]

◎ 현장명: 신림선경전철 민간투자사업 건설공사(3공구)

◆ 점검자 : 도시철도건축부 공사관리관 (문석훈, 채종철)

◆ 건축공사

○ 금일 주요 작업사항

- 111정거장 지하1,2층 내부 벽체    아연도 강판 잔손 보기

- 110정거장 지하2층 승강장

(상.하선) 내부 엘리베이터-1,2    주변 바닥 화강석, 선형(점자)    잔손 보기

- 109정거장 지하1,2층 내부 벽체    아연도 강판 잔손 보기

○ 공정관리

계획(%)	실적(%)	대비(%)
100.00	97.00	97.00

109정거장 승강장

110정거장 대합실

111정거장 대합실

◆ 점검결과

장소	동	111정거장	조치전
	층	지상
	위치	외부출입구 입구
지적사항	분류	전도 재해 예방에 관한 사항
	내용	∙작업장 전선 등 정리 정돈 미흡
			조치후

장소	동	109정거장	조치전
	층	지상
	위치	외부출입구 입구
지적사항	분류	전도 재해 예방에 관한 사항
	내용	∙A형 사다리 아웃트리거 미 거치
			조치후