공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완 요청사항

□ 사업명 : 갈산문화복합시설 건립공사

□ 분  야 : 건  축

□ 검토자 : 배재식(☏2133-3344)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 원가계산서 - 건축, 토목, 조경, 기계 내역서 각각 조달청 XML파일 제출 총괄원가계산서는 건축, 토목, 조경, 기계 합계를 구분하여 한 장으로 작성 - 공사원가계산서 제비율 적용에 따른 공사규모, 공사기간 표기 - 건설폐기물 100톤 이상인 경우 건설공사와 분리발주 대상임 · 상차비만 내역(경비) 반영 - 품질관리비는 내역안에 경비로 반영 - 인증(수수료)은 이윤 밑에 작성 (제비율제외 공정) - 산업안전보건관리비는 도급자관급 포함(a, b중 작은금액)으로 산출하여 적용 - 안전관리비 대상 검토후 반영 (지하10m 이상 굴착)	- 조달청공사 공사원가계산 시스템 검증 후 제출 - 비교견적 목록 비고란에 현장설치도 여부 표기 공사원가계산서 비고란에 공사규모, 공사기간 표기 조달청 원가계산 제비율 적용기준 참조 검토내용 수정 보완
2	○ 가설구조물(비계, 동바리 등) 설계도서 제출 - ‘16년 건설공사 표준품셈 개정시 가설물(비계, 동바리 등) 단위수량 삭제되어 가설구조물(비계, 동바리 등)에 대하여 설계서(설계도면 등) 작성 후 원가산출	설계도서 작성 후 수량산출을 통한 공사원가산출
3	○ 내역서 및 일위대가 - 내역서 비고란에 일위대가 호표 표기하고 일위대가목록 비고란에 표준품셈 적용 번호, 견적 등으로 표기 제출 - 비교 견적서 제출 (2개 업체 이상, 목록표 포함) - 노임단가는 ‘19년 하반기 적용 - 강관비계 ⇒ 시스템비계로 변경 (국토교통부 건설안전과-2142, ‘19.4.30)	내역서(엑셀자료) 반영 검토내용 수정 보완

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 갈산문화복합시설 건립공사

□ 분  야 : 토목분야

□ 검토자 : 임홍필(☏2133-3333)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공통 - 노임단가는 2019년 하반기 단가 적용 - 자재단가(견적서 포함) 2개 이상 가격비교, 자재조서 제출 - 1식 단가(계측기 설치 및 관리)는 원가계산방식으로 산출 - 폐기물처리 100톤이상시 분리 발주	- 2019년 하반기 노임단가 적용 - 수정 제출
2	○ 토공 - 사토(토사, 굴착토 슬라임 처리), 토사반입(되메우기) : 위치(주소) 및 구간별 운반경로를 명확히 제시	-내역서 규격란에 사토장등 주소, 거리 명기 -사업설명서에 사토장, 운반경로 명기
3	○ 운반비 - 철근운반(L=10km, 20km) 시멘트 운반 : 구역화물→ 운반경로 및 구간별 운반경로 명확히 제시하여 원가계산방식으로 재산출	-수정 제출
4	○ 가시설 - 강판구멍뚫기, 볼트조이기 등 : 서울형품셈 적용	-수정 제출
5

공사원가(설계도서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 갈산문화복합시설 건립공사

□ 분  야 : (전기 통신 소방)

□ 검토자 : 정대진(☏2133-3349)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	(전기/통신공통) - 옥외보 터파기 및 되메우기 기계 80% + 인력 20% → 기계 90% + 인력 10%	검토 요망
2	(전기분야) - 부지내 한전인입주를 설치하는 이유는(한전 공사분이 아닌지?)	검토 요망
3	(전기분야) 접지공사 1식 → 내역서상 풀어서 작성요	변경 요망
4	(전기분야) 피뢰공사 1식 → 내역서상 풀어서 작성요	변경 요망
5	(통신분야) 통합배선설비 노무비 1식 → 일위대가상 상세히 작성요	변경 요망
6	(소방분야) P형 화재수신기 100회로 상세 산출내역 도면 표기 요	변경 요망
7
8
9

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 갈산문화복합시설 건립공사

□ 분  야 : 기계, 기계소방

□ 검토자 : 정광열 (☏2133-3348)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 빗물중수처리시설공사 ㆍ노무비 : 견적단가(1식 포함) → 표준품셈 적용, 세부내역 작성	수정내역서 제출
2	○ 천정난방설치공사 ㆍ노무비 : 견적단가 → 표준품셈 적용	수정내역서 제출
3	○ 동파방지열선공사 ㆍ노무비 : 공량방식 → 표준품셈 적용	수정내역서 제출
4	○ 기계소방 ㆍ가스식자동소화장치 설치 노무비 품셈방식으로 산출 ㆍ소화가스설치공사 노무비산출 : 공량방식 → 표준품셈 적용	수정내역서 제출
5	○ 설비, 기계소방 공통사항 ㆍ 조달청 파일(XML) 제출 - 자재단가코드 : 조달청 코드 사용 ㆍ 견적서 2개사 이상 제출 ㆍ 동일 품목 동일 규격 → 단가 통일 (예 : STS D50/m당) - 옥외배관공사 : 14,204원 - 빗물중수처리시설공사 : 15,760원 ㆍ 노무단가 : 2019년 하반기 단가 적용	XML파일, 견적서 제출