상수도 기본품셈단가표 변경사항

항 목(호표)	2022년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
*********~ HZ023910	〇 콘테이너형 가설사무실, 창고(3~12개월, 3m×3m~3m×9m) - 손율(%) 조정 - 가설건축물 설치 및 해체 노무비, 중기사용료	2022년 표준품셈 개정사항 : 공통 2-2, 2-3
HZN40030~ HZN40041	〇 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 - H=3.0m, H=4.0m(주간, 야간) 신설	2022년 표준품셈 신설 및 사업소 건의사항 : 공통 2-8-25
H201010~ H203110	〇 철근 가공 및 조립 - 철근 현장가공, 현장조립 및 공장가공 노무비	2022년 표준품셈 개정사항 : 공통 6-2
*********~ *********	〇 기계가격 - 덤프트럭 4.5TON 등 37개 기계가격	2022년 표준품셈 개정사항 : 공통 8-5
HNA30080~ HNA30401	〇 주철관 철거공 - 주철관 철거 구경별 일당 작업량 신설	2022년 표준품셈 신설사항 : 토목 6-9-10

항 목(호표)	2022년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
*********~ *********	〇 계량기교체공 - 계량기교체공 15~300㎜ (주간, 야간) 신설	2022년 표준품셈 신설사항 : 기계설비 14-3-1
SW001110	〇 작업차량비(계량기설치용) 신설 - 계량기설치만을 위한 작업차량비 필요	본부 급수설비과 건의사항
HZN80080~ HZN81351	〇 라인스토핑 80~1350㎜ 신설 - 견적단가 및 서울형품셈단가(600~1,350㎜) 노무비 적용	기술심사담당관 지적사항 및 서울시설공단 건의사항
H010120~H033720	〇 몰탈, 몰탈바르기, CONC인력비빔타설 - 시멘트운반비(40㎏) 적용	기술심사담당관 지적사항 (기본, 누수, 포장 품셈단가 통일)
HZN43100, HZN43101	〇 소형공사안내판 설치 및 철거 - 교통안전표지판 (삼각90고휘도) 재료비 삭제	기술심사담당관 지적사항 (기본, 누수, 포장 품셈단가 통일)

항 목(호표)	2022년도 변경내용	사 유
【기본품셈단가표】
HZN43210, HZN43211	〇 안전칸막이휀스 설치 및 철거 - 당초 소규모공사만 적용하기로 되어 있었으나 안전관리 강화로 모든 공사에 적용 가능토록 규격에 소규모공사 문구 삭제	서울시설공단 건의사항
HZN45200~HZN45301	〇 방진덮개 및 인조잔디매트 설치 - 재료비, 노무비 → 경비 적용	서울시설공단 건의사항 ※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제2장 예정가격작성요령에 명시된 경비항목 중 가설비에 해당되므로 경비로 적용
HNK51100~HZN50011	〇 안전관리비 공종 원가계산서에 분리 적용 - 강관 조립말비계 조립해체 등 38개 공종 부대공에서 분리 - 공사장 주변 안전에 관련된 안전관리비 항목으로 원가계산서에서 낙찰률이 적용되지 않토록 조치	중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리 강화 계획 ※ 건설공사 안전관리 업무수행 지침 (국토교통부고시 제2020-47호)