용 역 설 명 서

1. 용  역  명  : 2020년 한강공원 엘리베이터 유지관리 용역

2. 위      치  : 한강공원 승강기 25개소 37대

3. 용 역 목 적

한강공원 승강기의 고장예방 및 안전성 확보로 한강을 이용하는

시민들에게 접근 편의를 제공하고자 함.

4. 용 역 개 요

• 정기점검(월 1회) 및 고장발생 시 수리

• 수방점검 5회(5~9월) 및 고장발생 시 보수

• 제어반, 피트, 승강로, 카 상부 청소 2회(4,9월)

• 고장 및 승객 갇힘 발생 시 즉시 출동 조치 및 야간, 휴일 출동 대기

• 법정 정기검사(년 1회)시 수행 및 사후 조치

5. 용역기간 : 2020. 1. 1.(계약일) ~ 2020. 12. 31

6. 준공사진 제출

용역계약 업체가 안전점검결과표 및 준공사진(전·후)등을 첨부한 결과보고서를 매월 말일까지 제출해야 한다.

7. 보수료 지급방법

부분준공검사가 완료한 사항에 대하여 매월 월정 지급함을 원칙으로 한다. 다만 보수업체가 요청시 2개월, 분기별, 반기별로 지급 또는 준공시 일괄지급 등의 방법으로 대금을 지급할 수 있다.

8. 사고책임 등

승강기 운행시 승강기 고장으로 인하여 사고발생시 용역계약업체가 모든 민·형사상 책임을 진다.

9. 시설현황 : 붙임 참조

한강공원 승강기 시설현황(25개소 37대)

시설용도	시 설 위 치	수 량 (대)	규 모 (탐승인원)	동 력 (kw)	정속도 (M/min)	형 태	정격하중 (kg)	건물층수	제조업체	위치
전망카페 (6대)	잠실대교(남단)	1	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	잠실한강공원
	한남대교(남단)	1	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	잠원한강공원
	동작대교(남단)	2	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	반포한강공원
	한강대교(북단)	2	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	이촌한강공원
전 망 (4대)	뚝섬공원	4	17	11	45	전망형	1,150	2(1,2호) 4(3,4호)	금호엘리베이터	뚝섬한강공원
생 태 (2대)	난지공원 (수변생태, 야생탐사)	2	15	11	45	일반형	1,150	2(수생) 3(야탐)	금호엘리베이터	난지한강공원
교 량 자전거 (7대)	가양대교(북단)	1	20	11	60	전망형	1,350	2	금호엘리베이터	난지한강공원
	성수대교(남단)	1	20	11	60	전망형	1,350	2	금호엘리베이터	잠원한강공원
	양화대교(남단)	2	17(경사형)	5.5	45	전망형	1,150	2	금호엘리베이터	양화한강공원
	잠실철교(남단)	1	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	잠실한강공원
	가양대교(남단)	1	24	11	60	전망형	1600	2	금영제너럴	강서한강공원
	올림픽대교(남단)	1	24	11	60	전망형	1600	2	금영제너럴	광나루한강공원
역 사 (3대)	옥 수 역	1	17	11	45	전망형	1,150	3	금호엘리베이터	이촌한강공원
	잠실나루역	1	17	7.9	45	전망형	1,150	2	금호엘리베이터	잠실한강공원
	당 산 역	1	17	11	45	전망형	1,150	2	금호엘리베이터	양화한강공원
나들목 (5대)	한남나들목	1	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	이촌한강공원
	낙천정나들목	1	24	11	60	전망형	1,616	2	지암메디테크	뚝섬한강공원
	신청담나들목	2	24	11	60	전망형	1,600	2 3	지암메디테크	잠원한강공원
	가양나들목	1	24	9.8	60	전망형	1,600	2	금영제너럴	강서한강공원
보행육교 (10대)	성수구름다리	2	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	뚝섬한강공원
	가양구름다리	2	15	6.7	45	전망형	1,000	2	지암메디테크	강서한강공원
	현대서비스앞	2	15	6.4	60	전망형	1,000	2 3	지암메디테크	망원한강공원
	샛강-당산	2	20	9.2	60	전망형	1,500	2	한테크	여 의 도 공 원
	서부이촌보행육교	2	15	7.5	60	전망형	1,000	2	GYG	이촌한강공원