[붙임3]

2호선 22칸 대표편성(230) 문제점 및 조치내역 LIST

순	구분	구분	부품명	발생일	내용	사 진		조치결과 및 대책방안	설계변경일/현장조치 예정일	완료일자
						개선 전	개선 후
1	차체	언더 프레임	매트 브라켓 탭 패드	21.06.25	도아레일 탭시트 누락으로 추가			1호차 부터 적용 3t 탭 패드 추가	21.06.25	21.06.28
2	차체	단부 이너 프레임	단부 내측 점검커버 골조	21.06.25	핸드 스트랩 탭패드 의장설계 요청으로 추가			1호차 부터 적용 6t 탭 패드 추가	21.06.25	21.06.28
3	차체	단부 이너 프레임	단부 내측 점검커버 골조	21.08.23	소화기 커버 취부 볼트 간섭			1호차 부터 적용 간섭부위 홀 추가	21.08.23	21.08.23
4	의장	측창문	WINDOW BRACKET	21.08.17	WINDOW BRACKET 취부시 BOLT와 BRACKET 끝난 간섭으로 길이 변경			WINDOW BRACKET 길이 변경 T2x12x120 → T2x15x120	21.08.18	21.08.18

순	구분	구분	부품명	발생일	내용	사 진		조치결과 및 대책방안	설계변경일/현장조치 예정일	완료일자
						개선 전	개선 후
5	의장	전장품	ENCORDER RACK	21.08.18	ENCORDER RACK 전장품 취부도 및 배선도 도면 불일치	도면 참조	도면 참조	ENCORDER RACK 전배선도 도면에 맞추어 전장품 취부도(브라켓추가) 도면 변경	21.08.20	21.08.23
6	의장	단열재	단열재 막음판	21.08.19	취부 HOLE 누락 및 하부 간섭으로 취부 불가			단열재 막음판 HOLE(치수기입) 위치 추가 및 하단 CUTTING	21.08.20	21.08.20
7	의장	단부 점검 커버	단부 점검커버(A) POLE	21.08.27	단부 점검커버(A) POLE 고정 불가		도면 참조	단부 점검커버(A) POLE 길이 변경 POLE 길이 절취	21.09.14	완료 예정
8	의장	표기	장애인표기 및 서울교통공사 로고	21.08.20	서울교통공사 표기 및 장애인표기 기존 T1 차량과 불일치			서울교통공사 표기 및 장애인표기 기존 T1 차량과 도면변경(기존T1동일)	21.09.01	21.09.02