주요 심사내용

□ 공사명 : 동작 청년주택 복합건물 신축공사(토목)

□ 사업개요

위 치	동작구 상도동 275
공사개요	- 규 모 : 지하2/지상5층, 연면적 3,228.52㎡ - 주 용 도 : 공동주택(36세대)
공사기간	착공일로부터 18개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,007,512	천원
◦ 심사금액 :	960,998	천원
◦ 절 감 액 :	46,514	천원
◦ 절 감 률 :	4.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 레미콘(25-18-12) : 67,690원/㎥ → 63,944원/㎥

- 레미콘(25-21-12) : 70,260원/㎥ → 69,119원/㎥

- 아세틸렌가스 : 11,000원/kg → 10,652원/kg

- 유압할암봉 : 2,200,000원/개 → 2,000,000원/개

◦ 단가산출 및 일위대가 조정

- 육상암석절취(미진동굴착) : 기계적파쇄로 발파보호공 제외

- 토사, 풍화암, 연암, 조경석 운반(잔토처리) : 경비로 조정

- 되메우기 토사반입(덤프트럭) : 표준품셈 8-1 기준 조정

- 그라우팅 주입 : 표준품셈 3-9 기준 조정

- 강판구멍 뚫기 : 서울형품셈 기준 조정

- H-Beam 버팀보설치(L=5m이하, 6~8m) : 서울형품셈 기준 조정

- H-Beam 버팀보철거(L=5m이하, 6~8m) : 서울형품셈 기준 조정

- 볼트조이기 및 풀기 : 서울형품셈 기준 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 내역서, 도면 시공방법 일치

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비, 이전비, 폐기물처리비 심사 제외