여름철 폭염대비 추진계획

□ 추진 기간: 2020. 5. 20.~ 9. 30.

□ 추진 방향

ㅇ 온도에 민감한 취약시설물 및 중점관리개소 점검

ㅇ 작업자 안전교육 강화, 시민행동요령 홍보, 안내방송

- 폭염경보 발령 시 옥외공사(협력업체 등) 중지검토

ㅇ 폭염발생시 상황관리 및 대응체계 구축

ㅇ 이용시민 편의제공, 재난안전대책본부 운영

□ 세부 추진내용

ㅇ 공통사항 : 온도에 민감한 취약시설물 및 중점관리개소 점검

폭염 경보 발령 시 옥외공사(협력업체 등) 중지 검토

ㅇ 미디어실 : 역사 및 열차 내 홍보

ㅇ 관제분야 : 역사·열차 내 안내방송 및 상황전파(SMS)

ㅇ 고객서비스분야

- 승객 안내방송 강화 : 폭염시 국민행동요령, 응급조치요령 비치

· 승객이 폭염관련 증상이 있는 경우 역직원은 즉시 119 신고

- 무더위쉼터(270곳): 역사내 고객상담실(역무실) 및 민원봉사실 등

역별 탄력적으로 운영(관리대장 작성 및 관리)

ㅇ 차량(정비)분야

- 폭염 및 풍수해 대비 전동차 관리 강화

· 냉방필터, 냉매확인, 증발기 관련부품 및 송풍기 가동상태점검

· 주습판·보조습판 마모상태 점검 및 습판체 예비품 확보

· 피뢰기 및 애자류 절연내력 확보 및 빗물받이 이물질 제거 등

· 긴급출동 대비 사고복구장비 관리 상태 점검

· CM 및 각종 공기통 수분 배출 철저

· 공기건조기 동작상태 점검 및 제습제 관리 철저

ㅇ 전기분야

- 전기 기능실 점검강화

‧ 변전소, 전기실 변압기 적정 온도관리 및 환기설비 관리 철저

- 전차선 시설물 (자동 장력조정장치) 점검

‧ 각종금구 및 장력추 취부너트의 체결상태 확인

‧ 온도변화에 따른 전차선상태 등

- 전기분야 폭염시 중점관리개소 현황

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	비고
자동 장력조정장치 (본선)	203	8	106	17	34	8	6	16	8	폭염

ㅇ 정보통신분야

- 재난취약 시설물 및 각종 장비 점검·정비 강화

- 폭염특보 발령 시 중점관리개소 특별점검

‧ 정보통신기계실 온도 점검(냉방기, 환기시설 가동상태 등)

‧ 열차무선 안테나 고정 접속점 및 야기안테나 고정 상태 점검

- 작업자 안전교육 시행 철저

‧ 중점관리개소 현황

구 분	단위	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
열차무선안테나	기	28	3	5	2	1	8	4	4	1
열차무선 LCX 안테나 (지상부)	km	31.981		16.3	3.6	7		0.612	2.914	1.555
통신기계실	개소	288	10	52	35	28	53	39	53	18

ㅇ 궤도분야

- 기온상승으로 인한 레일의 종․횡 방향 변형 대비

‧ 레일 체결장치 점검보수 철저, 레일 유간 점검 및 적정 유간 확보

‧ 지상구간 순회점검 철저 및 궤도공사장 등 살수대책 강구

‧ 이상개소 발생시 신속한 보고 및 조치

· 온도 모니터링 연계 자동 살수장치 신규 설치

· 도상 횡저항력 확보: 도상 안정제 살포, 도상개량, 침목교체 등

· 대기온도 급상승 시간대 궤도시설물 점검

‣ 주간 근무시간대, 오전/오후 열차순회

· 여름철 중점관리개소 및 지상 주요 궤도시설물 점검시행

· 레일체결장치 점검·보수 철저, 레일유간점검 및 적정유간 확보

· 차량기지 및 지상구간 레일 신축이음매 및 분기기 점검

ㅇ 신호분야

- 신호기계실 실내 온도 관리 철저(에어컨, 환기설비 가동여부 등)

시설물명	계획		호선별								비고
	단위	수량	1	2	3	4	5	6	7	8
신호기계실	개소	156	4	29	21	16	26	21	30	9

- 각종 장비 내 온도 상승방지용 FAN 동작상태 점검

- 설비 동작상태 상시 모니터링 강화

ㅇ 기계분야

- 환기, 냉동설비 정상가동(※폭염, 전력수요 상황 반영) 및 기능유지

- 폭염 상황에 따른 시설물 안전관리

ㅇ 승강장안전문분야

- 대기온도 상승에 따른 지상역 PSD 전원공급(UPS)실 장비 오작동

예방 점검

- 적정 온도관리 및 에어컨, 축전지 판넬 팬(Fan) 등 환기설비 관리

- 일일 순회점검 강화

‧ 일상 정비·점검 강화 및 유지보수 철저

‧ 교대 근무자가 평시대로 근무하면서 예방활동 실시

- 중점관리역사(취약개소) 시설물 순회점검 강화

- PSD 관리소는 승강장안전문관리단장의 명(비상근무 계획)에 의거

비상근무를 실시하며 수시 상황에 대처

ㅇ 승강기관리단분야

항 목	내 용
공통사항	○ 비상복구 체계 유지 - 비상연락망 수시 정비 - 비상자재 긴급운용체계 유지 - 재난안전대책반 편성 및 재대본 단계별 비상근무 철저 등
E/S	○ 제어반 및 전동기 온도(과열) 상태 확인 ○ 제어반 및 인버터 냉각팬 상태 확인 ○ 각종 안전스위치 확인
E/L	○ 제어반 및 전동기 온도(과열) 상태 확인 ○ 제어반 예비전원 배터리 방전여부 ○ 제어반 및 인버터 냉각팬 상태 확인 ○ 기계실 환기장치 작동상태 확인 ○ 각종 안전스위치 확인

ㅇ 장비관리단

- 기온상승에 따른 특수차 고장 대비 예방 점검

기온상승에 따른 궤도시설물(레일 등) 변형 대비, 선로보수장비 작업 지양

ㅇ 9호선 운영부문

- 순회점검 강화를 통한 위험개소 및 시설물 변형상태 조기 파악

- 환기 ‧ 냉방설비 정상 가동여부 확인하여 실내 온도 관리 철저

□ 재난안전대책본부 운영

단계별	재대본 상황실	기상상황기준
1단계 【주의】	∘ 상황실장 : 부장 【인원 : 3명】	폭염주의보	일 최고체감기온이 33℃ 이상인 상태가 2일이상 지속될 것이 예상될 때
		폭염경보	일 최고체감기온이 35℃ 이상인 상태가 2일이상 지속될 것이 예상될 때