추석 연휴 대비 공원시설 점검표

점검 내용	점검 결과
￭ 공사장 관리
․안전휀스 미설치 여부	이상없음
․공사자재 및 폐기물 잔해 방치 여부	해당사항없음
․건설장비 방치로 통행불편 및 안전사고 우려	해당사항없음
￭ 산책로
․바닥 지반침하, 균열, 변형 여부	이상없음
․과속방지턱 설치 불량 (너무 높게 또는 낮게)	해당사항없음
․포장 불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어렵거나 물고임 현상 발생 여부	이상없음
․차량 통행이 불가한 곳에 볼라드를 설치하여 통행에 불편을 주는지 여부	해당사항없음
￭ 놀이시설 및 운동시설
․놀이시설 기초 흔들림, 균열, 훼손, 작동 불량 여부	이상없음
․나사 탈락여부, 그네줄 파손 위험 여부, 놀이터 바닥포장 불량 여부	이상없음
․어린이 이용에 위험요소가 있는지 여부	이상없음
￭ 휀스․난간
․시설 균열, 훼손 여부	이상없음
․난간 설치 등 안전시설이 부족한지 여부	이상없음
￭ 공원등
․공원등 작동 불량 및 파손, 전기선 돌출 여부	이상없음
․공원등 안전함 덮개가 잘 닫혀져 있는지 여부	이상없음
￭ 녹지대
․화단 울타리 파손 및 장애물 돌출 여부	이상없음
․고사목, 고사지, 그루터기, 위험수목 방치 여부	이상없음

점검 내용	점검 결과
￭ 의자, 파고라 등 휴게시설
․볼트 풀림, 시설 균열, 탈색 및 훼손 여부	이상없음
․파고라 지붕 누수 등으로 곰팡이 발생 여부	이상없음
․의자, 파고라 등 휴게시설 부족 여부	이상없음
￭ 수경시설(분수, 벽천, 개울 등)
․수경시설이 정상 작동되는지 여부	이상없음
․배관 누수, 훼손 등 기계설비 이상 유무	이상없음
￭ 데크 및 계단
․시설 균열, 훼손 및 노후되어 교체 필요 여부	이상없음
․계단 경사가 심해 통행에 불편이 있는 경우	이상없음
․경사진 곳 인조목 데크의 경우 미끄럼 방지시설 설치 여부	이상없음
․안전난간이 필요한 곳에 적정하게 설치되었는지 여부	이상없음
￭ 빗물받이, 맨홀, 배수로 정비사항
․빗물받이 불량 여부 (훼손, 흔들림, 꺼짐 등)	이상없음
․빗물받이 규격 불량으로 안전사고 우려 여부	이상없음
․맨홀 덮개 탈착 여부	이상없음
․빗물받이 및 주변 수로 등 낙엽 퇴적 여부	이상없음
․배수로 내 토사 및 낙엽 퇴적물 방치 여부 등	이상없음
￭ 주차장 시설 등 기타
․연휴 대비 주차장 시설 정비 상태	해당사항없음
․인근 기관과 MOU 체결하여 주차장 시설 확보 여부 등	해당사항없음

2016.  9. 07. (수)요일

점검자    직 :  건축7급   성  명 :  정 창화     (인)

직 :  행정6급   성  명 :  이 완수     (인)