2013년 제14차 서울시 도시건축공동위원회 심의(보류) 결과에 따른 조치계획

○ 심의일시 : 2013. 8. 28(수)

구분	보류의견	조치계획	비고
불허용도관련	ㆍ불허용도 설정 관련, 예외조항으로 적용하는 비주거용도(오피스텔 등 준주택 제외)의 비율 설정에 관한 사항 재검토	ㆍ『서울시 지구단위계획 수립기준 (4-4-4)』에 따라 비주거용도(오피스텔 등 준주택 제외) 비율은 용적률의 10% 이상(지상부 설치) 계획하도록 명시되어 있는바, 본 구역은 수립기준보다 강화하여 비주거용도(오피스텔 등 준주택 제외) 비율을 15% 이상(지상부 설치)으로 계획 ㆍ비주거용도(오피스텔 등 준주택 제외) 비율 15% 이상 계획과는 별도로 『서울시 도시계획조례』상 주거용도 비율을 만족하여야 함	반영 (첨부1)
계획의 정합성 관련	ㆍ교차로를 기준으로 4개 구역으로 나뉘어지는 계획에 대한 각 위치별 정합성 제시	ㆍ교통광장 해제구역과 대상지 인접 지역이 재정비촉진계획 및 도시개발사업 등에 의해 주거용도로 개발됨에 따라 기능을 상실한 교통광장을 폐지(군부대 이전 예정지는 추후 폐지)하여 주변지역과 조화로운 개발이 이루어질 수 있도록 지구단위계획구역으로 편입 ㆍ주변 개발지의 건축물의 용도 및 높이계획과 조화되는 지구단위계획을 수립하였으며, 교차로 남측은 방화대로 미개설 구간의 해결을 위해 군부대 이전 및 개발사업이 진행될 예정임	반영 (첨부2)

첨부1) 서울시 지구단위계획 수립기준

첨부2) 주변지역 사업추진 현황