【붙임 4】

도시(공원)시설물 점검 체크리스트

다중이용시설물

점 검 내 용		점 검 결 과 (위치, 상태를 구체적으로 기재)
기린사 관람대	계 단
	계단 논슬립 탈락 여부
	계단의 파손 여부
	계단난간의 흔들림등 견고성 여부
	- 관람대
	관람대 바닥의 들뜸 및 파손 여부
	관람대 난간의 파손 여부
	관람대 난간의 견고성 여부
	- 관람대 도장(도색) 상태
워칭타워	계 단
	계단 논슬립 탈락 여부
	계단의 파손 여부
	계단난간의 흔들림등 견고성 여부
	- 관람대
	관람대 바닥의 들뜸 및 파손 여부
	관람대 난간의 파손 여부
	관람대 난간의 견고성 여부
	- 관람대 도장(도색) 상태
큰물새장 관람대	계 단
	계단 논슬립 탈락 여부
	계단의 파손 여부
	계단난간의 흔들림등 견고성 여부
	- 관람대
	관람대 바닥의 들뜸 및 파손 여부
	관람대 난간의 파손 여부
	관람대 난간의 견고성 여부
	- 관람대 도장(도색) 상태

점 검 내 용		점 검 결 과 (위치, 상태를 구체적으로 기재)
맹수사 관람대	계 단
	계단 논슬립 탈락 여부
	계단의 파손 여부
	계단난간의 흔들림등 견고성 여부
	- 관람대
	관람대 바닥의 들뜸 및 파손 여부
	관람대 난간의 파손 여부
	관람대 난간의 견고성 여부
	- 관람대 도장(도색) 상태
유인원관 관람대	계 단
	계단 논슬립 탈락 여부
	계단의 파손 여부
	계단난간의 흔들림등 견고성 여부
	- 관람대
	관람대 바닥의 들뜸 및 파손 여부
	관람대 난간의 파손 여부
	관람대 난간의 견고성 여부
	- 관람대 도장(도색) 상태
100주년 기념광장	․동물 조형물 파손 여부
	․안내판 파손 여부
	․바오밥나무 조형물 및 전시물 파손 여부
	․경사가 심해 보행에 위험한지 여부
	․갑자기 폭이 좁아져 위험한지 여부
	․관람로가 복잡하고 위험하지는 않은지 여부
	․포장불량으로 유모차, 휠체어 이동이 어려운지 여부
	․휠체어 유모차 출입 불가한지 여부
	․관람대 견고성 여부

2018.  9.

점검자 :              과장                 (인)