붙임 2

전력위기 단계별 조치사항

구 분		준비	관심(Blue)	주의(Yellow)	경계(Orange)	심각(Red)
발령기준		운영예비력 400만 ~ 500만kW 미만	운영예비전력 300만 ~ 400만kW 미만	운영예비전력 200만 ~ 300만kW 미만	운영예비전력 100만 ~ 200만kW 미만	운영예비전력 100만kW 미만
청사 등	조명	50% 소등	피크시간 50% 소등	피크시간 70% 소등	필수이외 소등	필수이외 소등
	실내 온도	28℃ 이상	냉방기 1/2 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지
	승강기	4층 이하 운행금지	승강기, E/S 1/2 운행중지	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)
	발전기	가동 준비	가동	가동	가동	가동
지하철		• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지)	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정 • 환기설비 교번운전	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력조치사항 즉시이행	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행