각 부서 복합기/프린터 IP 및 노트북S/N 확인방법

아래 작업은 반드시 정보시스템 관리대장에 기재해주시기 바랍니다.

1. 복합기/프린터 모델명 및 IP 확인(부서에서 운영 중인 모든 복합기 포함)

1) 아래의 그림 화면처럼 ‘제어판’에서 ‘장치 및 프린터’ 아이콘을 선택

※ 아이콘은 운영체제(OS)에 따라 다를 수 있음

2) 부서에서 사용 중인 모델과 일치한 복합기 선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 ‘프린터 속성’ 선택

3) 아래의 그림과 같이 ‘포트’ 탭에서 ‘√’가 표시되어있는 98.0.X.X로 되어있는 IP를 기재하고, 오른쪽의 ‘FX-ApeosPort-IV C3375 PCL 6’은 모델명으로 정보시스템 관리대장에 기재하기 바람.

2. 노트북 시리얼넘버[S/N] 확인(부서에서 보유 중인 모든 노트북 기재바람)

1) 아래의 그림 화면처럼 모니터 왼쪽 하단의 ‘돋보기 버튼’에서 ‘cmd’를 입력

※ 아이콘은 운영체제(OS)에 따라 다를 수 있음

2) 이렇게 검은 화면이 뜨면, 여기에 그대로 ‘wmic bios get serialnumber’을 입력하고 엔터를 누르면 노트북의 시리얼 번호가 나타나게 되는데, 빨간색으로 밑줄 그은 ‘G1L909E09 · · · ’을 정보시스템 관리대장에 기재하기 바람.