지하시설물 안전점검 대상 및 시스템 입력방법 설명자료

□ 지하시설물 안전점검 대상 및 범위

구분	세부내용
1. 안전점검 대상 지하시설물	「도로법」제2조제1호의 도로 및 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제6호가목 중 철도의 선로(선로에 딸리는 시설을 포함한다. 이하 같다) 아래에 설치된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지하시설물 가. 영 제2조제1호의 수도 중 직경 500밀리미터 이상의 상수도관 나. 영 제2조제2호의 하수도 중 직경 500밀리미터 이상의 하수도관 다. 영 제2조제3호의 전기설비 중 직경 500밀리미터 이상의 전기설비 라. 영 제2조제4호의 전기통신설비 중 직경 500밀리미터 이상의 전기통신설비 마. 영 제2조제5호의 가스공급시설 중 직경 500밀리미터 이상의 가스공급시설 바. 영 제2조제6호의 공급시설 중 직경 500밀리미터 이상 수송관 사. 영 제2조제7호의 공동구, 지하도로 및 지하광장 아. 영 제2조제8호의 도로 자. 영 제2조제9호의 도시철도시설 차. 영 제2조제10호의 철도시설 카. 영 제2조제11호의 주차장 타. 영 제2조제13호의 지하도상가
2. 안전점검 대상 주변지반의 범위	지하시설물을 중심으로 지하시설물의 매설 깊이의 2분의 1에 해당하는 범위의 지표(이하 "주변지반"이라 한다)에 대하여 안전점검을 실시한다. 다만, 주변지반에 건축물 등이 설치되어 기술적으로 안전점검이 어려운 경우에는 건축물이 설치된 면적을 제외한 나머지 면적에 대하여 안전점검을 실시한다.
3. 안전점검의 실시시기 및 방법	가. 지반침하 육안조사: 연 1회 이상 나. 지표투과레이더 탐사를 통한 공동(空洞)조사: 종전의 조사 완료일을 기준으로 매 5년마다 1회 이상

※지하안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별표 3] 참조

□ 시스템 입력방법 (문의 : 031-910-4287, 4296 / 콜센터)

① 지하시설물정보 등록 (입력자 : 지하시설물 관리자)

1) 시스템 접속 (지하안전정보시스템 https://www.jis.go.kr)

2) 회원가입

(설명) 지하시설물 관리자 유형을 선택하여 회원가입

3) 지하시설물정보 입력

(설명) 지하안전점검 ⇨ 지하시설물정보 ⇨ 신규시설물 등록

⇨ 시설물정보 입력

② 지하안전점검 실시 내역 등록 (입력자 : 지하시설물 관리자)

1) 시스템 접속 (지하안전정보시스템 https://www.jis.go.kr)

2) 회원가입 (지하시설물 등록 시 회원가입 기 완료)

3) 지하안전점검 실시 내역 등록

(설명) 지하안전점검 ⇨ 안전점검 실시 ⇨ 안전점검 실시 대상 시설물

(설명) 신규 안전점검 등록 ⇨ 안전점검 실시 내역 입력

③ 안전관리실태점검 실시 내역 등록 (입력자 : 시·군·구)

1) 시스템 접속 (지하안전정보시스템 https://www.jis.go.kr)

2) 회원가입

(설명) 지하시설물 관리를 위한 시·군·구 유형을 선택하여 가입

3) 안전관리실태점검 실시 내역 등록

(설명) 지하안전점검 ⇨ 안전관리실태점검 ⇨ 안전관리실태점검 실시 시설물