비배수성(저소음) 포장 검토구간(안)

□ 포장개요

○ 구    간 : 봉화산로(LG쌍용아파트 입구 ~ 중랑구청 사거리)

○ 개    요 : B=15m(3.0@5), L=515m, A=78a

○ 선정사유 : 포장노후화(SPI 4.87), 학교(초·중·고) 및 관공서, 아파트 근접

○ 포장단면 : 2cm(비배수 저소음 박층포장), 비절삭 덧씌우기

○ 예정공사비 : 120백만원(a당 150만원)

※ 시공비:35백만원(45만원/a), 재료비:82백만원(22만원/ton, a당 4.79ton)

□ 위치도

□ 현황사진