비상소화장치 고장발생 보고

○ 발생일자 : 2018. 11. 15.(목)

○ 용수구분 : 비상소화장치

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 소공로60길 16-11

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장사유 : 2018년 11월 15일 쪽방촌 현지적응훈련으로 비상소화장치(395호) 점검 중 소화전-호스릴 연결관 및 호스릴 수관

두 곳에서 파손으로 인해 방수시 누수가 발생함을 확인함.

보고일 : 2018. 11. 15.

보고자 : 소방사 최동혁

■ 고장 비상소화용수 사진(비소 395호)

■ 위치도

비상소화장치395호