붙임		비상소화장치 적재비품 보완(추가) 소요량 조사결과

비상소화장치 적재비품 보완(추가) 소요량 조사결과

연번	부서명	관리번호	외 부		내 부	추가 교체 필요 물품	비고
1	금호	117호	자 물 쇠	○		비상소화장치함 주차금지
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	×
			주 차 금 지	×
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
2	금호	9호	자 물 쇠	○	갈쿠리 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
3	금호	12호	자 물 쇠	○	손전등 배터리 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
4			자 물 쇠
			사 용 법
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처
5			자 물 쇠
			사 용 법
			안 내 문
			비상소화장치함
			주 차 금 지
			성 동 소 방 서
			사용장애시 연락처

붙임		비상소화장치 적재비품

비상소화장치 적재비품(일반)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	소방호스	40㎜× 15m	본	10	KFI검정품
2	관창	40㎜	개	1	KFI검정품
3	소화기	3.3㎏	개	2	KFI검정품
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나		개	1
7	원형핸들 또는 렌치		개	1
8	스탠드파이프	65mm	개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	일자드라이버	30cm	개	1

비상소화장치 적재비품(호스릴)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품 명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40mm	본	3	KFI검정품
2	관창	40㎜	개	1	KFI검정품
3	소화기	3.3㎏	개	2	KFI검정품
4	원형핸들 또는 렌치		개	1
5	복스파나		개	1	제수변 밸브 개폐용
6	손전등	6v	개	1
7	손전등(예비배터리)	6v	개	1
8	갈쿠리	0.8m	개	1
9	일자드라이버	30cm	개	1