붙임		비상소화장치 적재비품 보완(추가) 소요량 조사결과

비상소화장치 적재비품 보완(추가) 소요량 조사결과

연번	부서	관 리 번 호	외 부		내 부	추가 교체 필요 물품	비고
1	성수	112	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
2	성수	122	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개	소화기2
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
3	성수	104	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개	렌치1
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
4	성수	107	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개	렌치1,소화기1
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
5	성수	7	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매	렌치1,소화기1
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○

연번	부서	관 리 번 호	외 부		내 부	추가 교체 필요 물품	비고
6	성수	19	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
7	성수	49	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
8	성수	58	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
9	성수	50	자 물 쇠	○	수관 10본, 관창 1개, 소화기2개, 전화카플링1개, 카프링스파나2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 스탠드파이프 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 지렛대 1개, 해머 1개, 드라이버 1개
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
10	성수	94	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○

연번	부서	관 리 번 호	외 부		내 부	추가 교체 필요 물품	비고
11	성수	135	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
12	성수	2	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
13	성수	45	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
14	성수	5	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○
15	성수	70	자 물 쇠	○	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○

연번	부서	관 리 번 호	외 부		내 부	추가 교체 필요 물품	비고
16	성수	88	자 물 쇠	×	수관 3본, 관창 1개, 소화기2개, 복스파나 1개, 원형핸들 1개, 손전등 1개, 예비배터리 1개, 갈쿠리 1개, 스티커 1매	렌치1,소화기1
			사 용 법	○
			안 내 문	○
			비상소화장치함	○
			주 차 금 지	○
			성 동 소 방 서	○
			사용장애시 연락처	○

붙임		비상소화장치 적재비품

비상소화장치 적재비품(일반)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	소방호스	40㎜× 15m	본	10	KFI검정품
2	관창	40㎜	개	1	KFI검정품
3	소화기	3.3㎏	개	2	KFI검정품
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나		개	1
7	원형핸들 또는 렌치		개	1
8	스탠드파이프	65mm	개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	일자드라이버	30cm	개	1

비상소화장치 적재비품(호스릴)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품 명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40mm	본	3	KFI검정품
2	관창	40㎜	개	1	KFI검정품
3	소화기	3.3㎏	개	2	KFI검정품
4	원형핸들 또는 렌치		개	1
5	복스파나		개	1	제수변 밸브 개폐용
6	손전등	6v	개	1
7	손전등(예비배터리)	6v	개	1
8	갈쿠리	0.8m	개	1
9	일자드라이버	30cm	개	1