- 지역사정에 밝은 의용소방대원 활용 -

비상소화장치 안전지킴이 전담․관리 및 대시민 교육 운영 계획

의용소방대원 활용 Man-To-Man식 전담 ․ 관리 및 대 시민 교육 운영을 통해 초기 대응태세를 강화하기 위한 비상소화장치 관리운영 계획임.

Ⅰ		추진배경

❍ (현장중심) 의용소방대 활성화 및 현장중심 소방업무보조 역할 확대

❍ (성과관리) 지속적인 점검 및 관리를 통해 효율성 극대화

□ (활성화방안) 의용소방대 조직운영 및 역할 정립 등 제도적 활성화 방안

□ (선제적대응) 주민들의 비상소화장치의 사용법 교육 방안

□ (특수시책) 2015년 겨울철소방안전대책 추진

Ⅱ		추진방향

의용소방대원을 외근직원 대체인력 보강․활용

의용소방대원 소방서별 선발 및 교육	⇨	외근직원과 의용소방대원 합동조사․점검	⇨	의용소방대원 단독조사․점검	⇨	점검․조사 교육 전담 의용소방대원

의용소방대원의 외근직원 대체인력으로 전담 전문화 추진

「비상소화장치 지킴이」운영절차

지역주민들의 눈높이에 맞춘 친근감 있는 비상소화장치 사용법      교육 추진

대원선발	⇨	활동실적 취합 제출 (증빙서류 포함)	⇨	실적관리	⇨	의용소방대원 활동비 지급
현장대응단 및 센터 자체		관할 센터장/ 대응총괄팀		관할센터 및 대응총괄팀		대응총괄팀

Ⅲ		세부추진계획

비상소화장치 전담․관리 운영 로드맵

1개소 1인선발

선발

사전교육

교육

지킴이활동

임명

활동비 등 지급

활동

□ 선발~임명 : 11. 9 한 / 92개 대상(1인 1전담 또는 2전담)

□ 운     영 : 11.16(월) ~                     ※ 연중시행

- 11월 중 선발된 대원 현장대응단 및 각 안전센터 자체 사전 교육          후 지킴이 활동 실시

□ 대     상 : 본대 및 각 지역대 의용소방대원 중 적격자 우선

- 소방 활동상 장애요인 판별이 가능하고 진압상 필요한 정보파악이 가능한 자

- 지속적으로 상시 활동이 가능대원

조사(점검)대상 현황

□ 비상소화장치 현황  : 92개소                             (2015.11현재)

부서 별					설치유형별
계	현장 대응단	우이	미아	삼각산	계	일체형	분리형
92	12	19	26	35	92	26	66

조사 및 점검

□ 운영 및 방법

- 월1회 이상 내․외부 확인 및 작동점점

- 소방차량 통행에 지장을 주는 장애물 제거 및 도로공사 등 파악

- 의용소방대원 조끼 및 신분증 휴대

- 지역주민 비상소화장치 사용법 교육

□ 비상소화장치 지킴이 교육 : 현장대응단 및 센터별 자체 계획 수립 시행

(월1회 이상)

- 비상소화장치 사용 및 점검방법

- 안전사고 방지 및 민원발생 시 대처요령

- 활동실적 및 제출서식 작성 요령 등

□ 기    타 : 의용소방대원 활동에 따른 직원 협조

- 의용소방대원 활동내역(출․퇴근 및 활동시간 등) 철저 관리

- 의용소방대원 활동에 따른 필요 기자재 제공(필요시)

- 조사(점검)에 따른 결과 작성 시 작업공간 제공

수당지급 : 출동수당 및 활동 보조비 활용

□ 재난대응과-2102(2015.1.29)호 『2015년 의용소방대 운영 기본계획』

Ⅳ		행정사항

□ 선발 시 상시 점검 및 조사활동 참여 가능한 대원 선정을 원칙

□ 전담관리 지정현황 11.10 한 / 운영실적 ‘16.2.26 한 제출

□ 겨울철 기간 중 평가기준 · 지표 별도 시달 예정

붙임  1. 비상소화장치 전담관리 활동일지(안) 1부

2. 비상소화장치 전담관리 지정현황 1부

3. 비상소화장치 전담관리 운영실적 1부.  끝.

[붙임 1]

비상소화장치 전담관리 활동일지

결재	담 당	팀 장	센터장

근 무 일	2015. . . 요일	근무지	○○안전센터
출근시간	실질적 활동시간기입	퇴근시간	실질적 활동시간기입
의소대원 성명		서명(날인)

연번	점검내용	결과	현지시정내용	비고
1	내․외부 청결상태(함 관리상태 등)
2	적재비품 비치상태
3	작동상태
4	기타 특이사항

비상소화장치 적재비품(체크리스트)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	드라이버 +, -		개	1