[붙임2] 비화재보 점검기록부

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	2018.3.8. (06:25)	서교동 403-16 (지하오디션노래방)	차동식스포트형 감지기	1-10 감지기박스에서 떨어진미세한가루 에 오염	2018.3.8. (06:50)	자체교체
2	2018.3.9. (19:08)	합정동 472 (푸르지오상가 방재실)	자동화재속보설비	2-5 원인미상의 오작동	2018.3.9. (19:20)	자동복구
3	‘18.3.27 (09:30)	마포구 월드컵로30길 50(2층 세대 추정)	차동식감지기(추정)	원인미상	미확인	관계자 인계	기오작동
4	‘18.03.28.(06:27)	마.월드컵북로 49 임오 빌딩	차동식 감지기 (추정)	원인미상	미확인	관계자 인계
5	18.03.29. 22:39	마.서교동 378-12	차동식 감지기 (추정)	원인미상	미확인	경인 인계
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)