빗물이용시설 지도․점검표

(0000.       /반기)

1. 일반현황
시설명		소유자	(성명, 전화번호)
위 치		관리자	(성명, 전화번호)
건축허가일		건축물 주용도
빗물집수면적(㎡)		빗물저류조 용량(㎥)
이용용도		법적시설여부
시설관리방법	직영 또는 위탁 (운영기관 또는 업체명)

2. 빗물 이용량 및 수질현황

가. 이용량

(단위 : m3)

년도	총이용량 (1+2)	보충수 이용량(1)			빗물 이용량(2)
		소계	수 도	지하수	소계	비음용수
						인체비접촉용수	인체접촉용수
계
월
월
월
월
월
월

※ 사용용도는 빗물이용시설 설치확인서내 기재사항을 확인한 후 아래와 같이 구분하여 작성하여야 함

- 인체비접촉용수(구강섭취 가능성이 없는 용수) : ex. 화장실세정용수, 조경용수, 살수용수, 청소용수, 세탁용수, 농업용수, 공업용수, 하천유지용수 등

- 인체접촉용수(구강섭취 가능성이 있는 용수) : ex. 분수용수, 비산먼지방지용수 등

나. 수 질
이용용도	채수일	채수지점	수 질(㎎/L, 개/100mL, 기타항목 단위)
			pH	탁도	총대장균군수	기타
인체비접촉용수
인체접촉용수

※ 대상시설물에서 수질관리를 실시한 경우에 한하여 수질시험 횟수 및 관리 항목별로 작성

※ pH, 탁도, 총대장균군수 이외의 수질관리항목이 있을경우 기타항목에 추가하여 작성

3. 운영관리비 현황
(단위 : 백만원)
구 분	예산집행현황
	지난반기집행	집행누계
○ 인 건 비(인원)
○ 시설보수
○ 약 품 비
○ 전 력 비
○ 기 타

4. 빗물이용시설 관리․운영실태
공 정	점검사항	점검결과
시설관리	○ 유지관리매뉴얼 작성 및 이행여부 - 운전, 점검 및 보수관리 적정여부 ○ 시설기준 준수 여부 - 지붕이나 부지에 떨어지는 빗물을 모을수 있는 집수시설 - 처음 내린 빗물을 배제할 수 있는 장치나 빗물에 섞여 있는 이물질을 제거할 수 있는 여과장치 등 처리시설

4. 빗물이용시설 관리․운영실태
공 정	점검사항	점검결과
시설관리	- 저류조 ․ 저류조 용량의 적정성 (빗물집수면적×0.05m 이상, 골프장은 연간 물사용량의 40% 이상을 활용가능한 용량) ․ 물이 증발되거나 이물질이 섞이지 아니하고 햇빛을 막을 수 있는 구조 여부 - 처리한 빗물을 화장실 등 사용장소로 운반할 수 있는 펌프․ 송수관․ 배수관등 송수시설 및 배수시설 설치여부 - 보충수 및 빗물 이용량을 확인 할 수 있는 유량계 설치여부 ○ 관리기준 이행 여부 - 상․ 하수도관망과의 오접을 피하고 타용도의 배관 등과 구별될 수 있도록 보라색 배관 사용 또는 색칠(보라색) 여부 - 연 2회이상 시설 위생․ 안전 상태를 점검 및 이물질을 제거하는 등 청소 여부 - 운전, 점검 및 보수관리 적정여부 - 빗물사용량, 누수 및 정상가동 점검결과, 청소일시 등에 관한 자료를 기록하고 3년간 보존여부 - 빗물이용시설의 용량 변경, 운전중지, 소유자 또는 관리자 변경 발생시 적정 통보 여부
수질관리	○ 수질검사(필요시) 및 수질기준 적합여부(필요시) ○ 연계수 이용수질 부합여부

5. 행정조치 이행사항
가. 지적사항 및 개선내용
점검기관	점검일시	지적사항	조치내용	개선사항

나. 향후 대책(미개선시)
지 적 사 항	미 개 선 사 유	조 치 계 획

6. 점검자 의견

7. 첨부

0000.    .     .

입회자 :(소속)          (직급)            (성명)            (인)

점검자 :(소속)        (직급)              (성명)            (인)

[점검표 사본 수령자 : 직책          성명        (인)]