가. 수관을 올릴 때 관창이 얼굴에 충돌

(1) 내 용 훈련탑 2층으로 물이 들어 있는 수관을 끌어 올릴 때 압력을 받은 관창이 얼굴에 충돌했다. (2) 요 인 (가) 로프를 끌어올리기에 정신없어 관창 접근에 주의하지 않았다.
(3) 대 책 (가) 관창위치를 확인하면서 수관을 끌어올린다. (나) 관창의 진동을 막기 위하여 끌어올린 로프는 관창 부분에 결속하고 지상대원과 연락을 취하면서 끌어올린다.

나. 반동력에 의해 관창수가 베란다에서 추락함

(1) 내 용 2층 베란다에서 방수를 개시할 때 반동력과 물이 올라오는 수관중량으로 수관이 밀려나고 관창수가 뒤로 끌려가 넘어져 추락했다. (2) 요 인

(가) 수관을 결속한 로프가 완만했다.

(나) 방수자세가 불안정했다.

(3) 대  책

(가) 수관결속은 원칙으로 카프링의 밑을 적정한 강도로 묶는다.

(나) 관창을 허리에 밀착시키고 중심을 낮게 하여 안정시킨다.