용수번호						(사설)소방용수시설 기 록 카 드			작성일		2014 . 01. 28.
0	0	0	5	1	8				작성자		소방장 이상헌 인
											소방장 박상구 인
											소방 . 인
식 별			구 별			용 량 (저수조)	수 압	위 치 (건물명: 당산역 데시앙루브 오피스텔 앞)				설 치 년 월	표지판
지하( ) 지상(○) 수도(○) 직결(○) 우물( )			단구( ) 양구(○) 삼구( ) 미식(○) 일식( )				3.0 Kg 양호(○) 불량( )	∘ 주소 : 영등포구 당산로 203 ∘ 인근건물 전화번호 ☎ TEL : #############				2013.12.17.	무
													설치일
※ 인근용수시설 거리표시: 762817호10M,762806호75M,762810호135M,										기타사항
										∘ 소화전뚜껑 “주차금지” 표시 ( 유 . 무) ∘ 뚜껑: 원형,사각(대,소) ∘ 소화전깊이 지면→관구: cm 지면→바닥: cm ∘ 소화전뚜껑지면과높낮이 ∙인상( cm) 인하( cm) ∘ 지상식소화전 높이 지면→스핀들: 45 cm ∘ 소화전주위 포장상태 아스팔트 ( ) 콘크리트 ( ) 보도브럭 ( ) 흙 (○) ∘ 제수변 관계사항 ∙소화전과 간격: 40 cm ∙제수변 깊이: 30 cm ∙뚜껑상태: 원형, 말굽형 기타( ) ∘ 소화전설치장소 인도( ), 차도( ) 대로( ), 소로( ) 기타( ○), 주택가( ) ∘ 소화전관구 캡 ∙지상식: 2 개 ∙지하식: 개
										범 례
										∘소화전 ∘ 비소장치 ∘ 저수조 ∘ 표지판 ∘ 급수탑 ∘ 제수변 ※ 범례는 적색으로 표시

기 록 란
검 사 년월일	검사자	사 고 내 용 (고 장 부 분)	보수의뢰일 (수도사업소)	보수완료확인			도 색		비고
				확인일	확인자	결과	월일	내용
2014. 01.28.	장.이상헌 장.박상구