사  양  서

제품명칭	충전기
제품모델	AA형	제조사	소니
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 소니 건전지 충전기 ○ 규 격 : AA 건전지 ○ 용 도 : 화재 조사.감식기자재 등 장비 배터리 보충용

사  양  서

제품명칭	충전 건전지
제품모델	AA형	제조사	소니
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 소니 충전 건전지 ○ 규 격 : AA형 ○ 용 도 : 화재 조사.감식기자재 장비 배터리 보충용

사  양  서

제품명칭	건전지(3A)
제품모델	벡셀건전지(3A)	제조사	벡셀
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 알카라인 일반건전지 ○ 규 격 : 3A ○ 용 도 : 화재 조사.감식기자재 장비 배터리 보충용

사  양  서

제품명칭	건전지(2A)
제품모델	벡셀건전지(2A)	제조사	벡셀
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 알카라인 일반건전지 ○ 규 격 : 2A ○ 용 도 : 화재 조사.감식기자재 장비 배터리 보충용

사  양  서

제품명칭	휴대용 검전기(hioki 3120)
제품모델	비접촉 검전기	제조사
주요제원 및 성 능	○ 재 질 : 천연가죽 ○ 규 격 : 600v, 펜슬형, 음향발광식 ○ 용 도 : 전기화재 시 현장 전기 잔류 확인용

사  양  서

제품명칭	(3M)방독마스크
제품모델	면체(3M, 6200반면형)	제조사
주요제원 및 성 능	○ 용 도 : 화재조사 및 감식 활동 중 호흡기 보호용 - 마스크 본체 - 6200 반면형 - 6006 방독필터를 교체 사용해야 함 ○ 특 징 : 유기용제, 염화가스, 염화수소, 이산화황, 황화수소 (대피용), 암모니아, 메틸아민, 포름알데히드, 풀루오 르화수소가 복합적으로 발생하는 장소에서 방독과 방진의 기능이 요구되는 곳에서 사용

사  양  서

제품명칭	방 독 필 터
제품모델	6006(3M)	제조사
주요제원 및 성 능	○ 용도 : 유기용제, 염화가스, 염화수소, 이산화황,황화수소(대 피용), 암모니아, 메틸아민,포름알데히드, 풀루오르화수 소가 복합적으로 발생하는 장소에서 방독과 방진의 기 능이 요구되는 곳에서 사용 ○ 특징 : - 제품명 : 3M 1급 방진필터 5N11 - 용 도 : 용접, 납땜, 금속주물, 주조, 단조 등 금속 흄이 발 생 하는 지역, 석면, 선박제조, 제약 등 - 적 용 : 3M 6000 시리즈 마스크에 501리테이너와 603어뎁 터를 결합하여 적용(방독정화통과 결합시 501만 사용) - 포장단위 : 2개/1set - 검정번호 : 한국산업안전공단 검정 제386호 (1급) (N95)

사  양  서

제품명칭	보안경
제품모델	AP-300	제조사	3M
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 보안경 ○ 규 격 : AP-300 ○ 용 도 : 화재현장 조사 및 감식 등 현장 활동에 사용되는 보호 장비임

사  양  서

제품명칭	SD카드
제품모델	8G	제조사	SANDISK
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : SD카드 ○ 규 격 : 8G ○ 용 도 : 화재 조사.감식 등 카메라 예비용

사  양  서

제품명칭	듀얼USB(OTG)
제품모델	16G	제조사	SANDISK
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 듀얼USB(OTG) ○ 규 격 : 16G ○ 용 도 : 화재 조사.감식 자료 등 저장용

사  양  서

제품명칭	카메라배터리
제품모델	니콘EN-EL15	제조사	소니
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 카메라배터리 ○ 규 격 : 니콘EN-EL15 ○ 용 도 : 조사.감식 현장 활동 카메라 예비 배터리 보충용

사  양  서

제품명칭	니트로 글러브
제품모델	라텍스 천연고무	제조사
주요제원 및 성 능	○ 품 명 : 니트로 글러브 ○ 규 격 : 라텍스 천연고무 ○ 용 도 : 화재현장 정밀 감식 및 발굴 작업용