사 양 서
품명	화재대피용 구조손수건	수량
용도	○ 화재대피용 구조소수건은 습식손수건으로서 수분을 함유하여 화재시 유독가스 흡입을 막아주고 뜨거운 열기를 감소시켜 화재현장을 침착하게 대피할 수 있도록 도와주는 효과적인 화재 피난 보조용구
규격 및 구성	○ 크기: 가로 12 × 높이 18.5 × 두께 0.6cm ○ 제품 자체에 10개의 절취선이 있어 빠르게 절취하여 사용 가능 ○ 화재 시 2~3초내에 사용 가능 ○ 펼치면 얼굴 전면 차단 가능하며 화상 및 열감 부위에 냉각기능 ○ 방수 가능하며 4년간 본존 유지할 수 있는 패키지 ○ 아동 및 노약자 등 누구나 사용 가능 ○ 살균, 소독을 통해 3~4년간 변질없이 사용 보관 가능 ○ 원통형 구조로 제작되어 돌려가며 사용할 수 있으며, 손수건 개봉 후 수분이 유지되면서 15분이상 사용 가능 ○ 천연 성분 용액으로 위급 상황시 심신의 안정을 유지시켜 차분한 대피를 유도

사 양 서
품명	화재대피용 생명마스크	수량	50
용도	○ 화재대피용 생명마스크는 화재시 유독가스 흡입을 막아주고 뜨거운 열기를 감소시켜 화재현장을 침착하게 대피할 수 있도록 도와주는 효과적인 화재 피난 보조용구
규격 및 구성

사 양 서
품명	투척용소화기	수량	20
용도	○ 요양병원, 어린이집 등 노유자시설에서 교육 훈련용으로 사용
규격 및 구성

사 양 서
품명	EASY 119소화기	수량
용도	○ 요양병원, 노유자시설 등에서 교육 훈련용으로 사용
규격 및 구성	○ 에어로식 소화용구, 강화액 390g, 총중량 480g ○ 분사거리 3~4m, 분사시간 18초, 사용온도범위 0~40℃ ○ 손안에 쏙 들어가는 크기로 초기 화재에 매우 우수한 성능을 나타냄 ○ 소화약제가 액체로서 사용 시 분진 등으로 인한 시야 발해가 없음 ○ 화재에 효율적인 분사 각도를 위해 소화기 전용 노즐 및 밸브로 설계 ○ 에어로졸 방식으로 남녀놋 누구나 사용 가능 ○ 화재 진화 후 잔존물 없음 ○ 소화기에 의한 2차 피해가 없음