사양 및 규격서
품 명	등짐펌프(일반형 15L)	규격 / 제조사	380*330*160mm(KP-15L) / 한국등짐펌프
단 가	50,000	수 량	4
사 진
용 도	○ 산불화재 진압용
물 품 상세규격	○ 380mm*330mm*160mm, 15L ○ 물통 유입구 거름망 설치(이물질투입방지) ○ 어깨멜빵끈 이중쿠션 및 버클, 조정 고리 부착(길이조정가능) ○ 살수펌프(노즐) 권총형 ○ 노즐 잠금 장치 부착(물샘방지) ○ 저염화 고압 호스, 중간 회전 니플 장착(호스꼬임방지)
비 고	◇

사양 및 규격서
품 명	다이아몬드쏘(DW8500)	규격 / 제조사	14" / 디월트
단 가	150,000	수 량	1
사 진
용 도	○ 동력절단기 날(메탈, 고속절단)
물 품 상세규격	○ 14", 외경 356mm, 내경 25.4mm, 두께 2.8T ○ 톱니수 20날, 톱니형상-세그먼트, RPM 4,300
비 고	◇