우면산가압장 급수체계 개선공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 서초구 서초동 269-4번지 일원

○ 규    모 : 양재가압장 설치 Q=209천㎥/일(H=29m),

송수펌프교체 : 7대(암사저양정)

송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

○ 기    간 : 2017. 12. 13. ~ 2020. 5. 30.

○ 사 업 비 : 14,005백만 원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주)외 1개사

○ CM 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

○ 사업목적 : 서초구 일대 수돗물의 안정적 공급과 암사정수센타 저양정계통의 우면산가압장에서 재가압에 따른 에너지 손실방지 및 전력비절감

○ 위 치 도

서초IC

외교센터빌딩

우면산가압장