지하주차장 현황

□ 도로 지하주차장 현황

구 분	양천가로공원길 지하주차장 (‘12년 준공)	강서가로공원길 지하주차장 (‘13년 준공)	비 고
위 치	양천구 신월동 263일대	강서구 화곡동 401-16일대
도로개요	폭 40m, 연장 200m	폭 40m, 연장 260m
시설개요	구조물(폭34m, 연장 200m) 지하1~2층 연면적 11,965㎡	구조물(폭34m, 연장 260m) 지하1~2층 연면적 16,484㎡
주차면수	376면	501면
사 업 비	195억(51백만원/면당)	335억(67백만원/면당)